附件2

**攀枝花市市本级环境应急物资采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 产品名称 | 用途 | 单位 | 数量 |
|  | 攀枝花市生态环境局 | 医用急救箱 | 生命救援与应急防护 | 套 | ≥3 |
|  | PVC围油栏 | 工程抢险与专业处置：围堵物质 | 米 | ≥100 |
|  | 吸油拖栏 | 工程抢险与专业处置：围堵物质 | 米 | ≥300 |
|  | 吸油毡 | 工程抢险与专业处置：吸油材料 | 包 | ≥40 |
|  | 化学吸液棉片 | 工程抢险与专业处置：吸附剂 | 箱 | ≥20 |
|  | 化学吸液棉条 | 工程抢险与专业处置：吸附剂 | 箱 | ≥20 |
|  | 快速膨袋 | 工程抢险与专业处置：污染源切断 | 个 | ≥400 |
|  | 粉末活性炭 | 工程抢险与专业处置：吸附剂 | 吨 | ≥1.5 |
|  | 泄漏吸附固化剂 | 工程抢险与专业处置：固化剂 | 箱 | ≥24 |
|  | 变色型油品化学品吸附剂 | 工程抢险与专业处置：吸附剂 | 箱 | ≥24 |
|  | 聚合硫酸铁 | 工程抢险与专业处置：絮凝剂 | 吨 | ≥0.5 |
|  | 阳离子聚丙烯酰胺 | 工程抢险与专业处置：絮凝剂 | 吨 | ≥0.3 |
|  | 阴离子聚丙烯酰胺 | 工程抢险与专业处置：絮凝剂 | 吨 | ≥0.3 |
|  | 非离子聚丙烯酰胺 | 工程抢险与专业处置：絮凝剂 | 吨 | ≥0.3 |
|  | 搅拌机 | 工程抢险与专业处置：溶药装置 | 台 | ≥2 |

**环境应急物资技术参数详情表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
|  | 医用急救箱 | 1.心肺复苏：人工呼吸膜 3张；2.清洁消毒：碘伏棉棒20根，酒精消毒片30包，止血用品：防水创口贴60片，卡扣式止血带2条；3.包扎用品：医用纱布片15包，医用弹性绷带3卷，急救带垫包扎绷带2卷，医用透气胶带2卷，三角巾3条，安全别针12枚，医用安全剪刀1把，塑料镊子2把，卷式夹板1卷，急救颈托1个；4.保护用品:医用检查手套4副，活性炭口罩8个；5.应急用品:LED塑胶手电筒1把，多功能工具刀1把，急救保温毯2条，速冷冰袋3包，塑料口哨1个；6.辅助用品：电子体温计1支，急救手册1本；7.外包装：铝合金箱300x215x250mm 1个。 |
|  | PVC围油栏 | 1.符合JT/T 465-2001《围油栏》标准规定要求2.围油栏表面清洁，围油栏PVC包布涂层不脱落、不纹裂；3.围油栏主体材料为耐油、耐磨、抗晒、抗紫外线辐射；本体包布缝合牢靠不开裂，所有部件无撕裂；浮体圆柱形结构，整体发泡；浮体形状完整，浮体采用耐油材料密封包裹，有防止溢油的腐蚀或丢失；4.一般性能符合非开阔水域；5.围油栏与船或岸边可由缆绳连接定位，围油栏外表平整光滑，便于运输、拖带、清洁储存；6.配重链应无毛刺、表面涂沥青漆被包布包围，不裸露；7.围油栏高度：≥650mm；8.提供产品检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 |
|  | 吸油拖栏 | 1.每包12米，直径大于12CM,长度3米，材质为惰性聚丙烯；2.吸油量≥125L/BAG，内部为超细吸油絮片，长条状；3.外面有加强网布，两端有钩环搭扣，方便首尾相连。 |
|  | 吸油毡 | 1.pp-1，1m×2m×4mm，40平方/包；2.产品材料为100%聚丙烯；3.吸油量≥360L/包；4.提供产品检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 |
|  | 化学吸液棉片 | 1.轻质，40cm\*50cm/片，100片/箱；2.可安全地吸收酸性、腐蚀性液体及其他危险液体；3.避免液体扩散，可最大程度地减少溢漏面积，并保护排水管道和水源。 |
|  | 化学吸液棉条 | 1.轻质，7.6cm\*1.2m/条，12根/包；2.吸油量≥120L/包；3.可吸收大部分酸性、碱性和其他油、水基液体及未知液体。 |
|  | 快速膨袋 | 1.袋子材质：帆布或者麻布；2.内里材质：高分子吸水树脂；3.吸水前重量≤0.5KG；吸水后重量：18±5%KG；4.膨胀时间：3-5分钟。 |
|  | 粉末活性炭 | 1.100-325目，比表面积≥850$m^{2}$/g。 |
|  | 泄漏吸附固化剂 | 1.可以吸附、吸收、固化所有的液体和半液态物质（氢氟酸除外），包括所有的动物、蔬菜、矿物质、石油和化学液体（除草剂、杀虫剂、农药、丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、碱、各种油漆、防冻液、聚合物等）；2.可以吸收、固化任意粘度的液体，降低危险化学品的危险性；3.包装≥4kg 。 |
|  | 变色型油品化学品吸附剂 | 1.标准型。吸附吸收范围广泛的有机物液体包括汽油、煤油、柴油、机油、变压器油、氯化物和其他有机溶剂、有机危险化学品。 |
|  | 聚合硫酸铁 | 1.25公斤/袋,含量：26%。 |
|  | 阳离子聚丙烯酰胺 | 1.水溶性较好，溶解时间≤45min；2.有效PH为中性到碱性；3.每袋25kg，编织袋包装。 |
|  | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1.水溶性较好，溶解时间≤45min；2.有效PH为中性到酸性；3.每袋25kg，编织袋包装。 |
|  | 非离子聚丙烯酰胺 | 1.水溶性较好，溶解时间≤45min；2.每袋25kg，编织袋包装。 |
|  | 搅拌机 | 1.空转速度1800RPM/min；2.重量≤2.5kg 。 |