攀枝花市生态环境局

关于四川宝来农牧有限公司泡沫塑料包装物生产线项目环境影响报告表的批复

四川宝来农牧有限公司：

你公司《泡沫塑料包装物生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于米易县白马园区长坡工业区，租用米易众晶矿业有限公司场地，以聚乙烯为原料，生产发泡网套和珍珠棉。项目设生产厂房1个，内设15条网套生产线，1条珍珠棉生产线，设置2台混料机、15台网套机、1台珍珠棉机、2台冲床、1台分切机、1台热合机等，配套仓储工程、相关公辅工程、环保工程。项目建成后，年产发泡网套300t、 珍珠棉100t。项目总投资501.8万元，其中环保投资28万元。

二、四川众拓全过程设计咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合园区规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实

环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作。

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目发泡挤出、热合工序产生的有机废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。定期更换活性炭，

保证废气处理效率。原料上料过程产生的无组织废气，通过封闭厂房，厂房纵深沉降混料机加盖等措施控制。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目设备间接冷却废水经冷却水池处理后循环利用，定期更换的冷却水用于厂区道路控尘。生活污水经“预处理池+一体化生化处理装置”处理，达到《农田灌溉水质标准》后用于农灌。严格落实危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。运营期项目不合格管材（包括PE管和滴灌带）经破碎机粉碎后返回生产工序作为原料使用；原辅料废包装袋、不合格网套经收集暂存后，定期外售至废品收购站；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。废活性炭、废机油、废机油桶、沾染机油的废手套和棉纱等分类暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、风机设置隔声挡板、定期维护、夜间不生产等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故时能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，本项目新增污染物排放量为VOCs 0.191t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

 攀枝花市生态环境局

 2024年8月5日