2026年3月环境质量状况

    一、环境空气质量
2026年3月环境空气质量例行监测31天，首要污染物为臭氧（O3），空气质量指数（AQI）范围为34～102，环境空气质量6天优，24天良，1天轻度污染，优良率96.8％。
（一）全市各测点及两县达标率

	 表1  攀枝花市2026年3月空气质量优良率比较表

	测点名称
	2026年2月优良率（%）
	2026年3月优良率（%）
	2025年3月优良率（%）

	弄 弄 坪
	100.0 
	96.7
	100.0 

	河 门 口
	100.0 
	89.7
	96.8

	仁   和
	100.0
	93.1
	96.4

	四十中小
	96.3
	96.8
	96.8

	全市均值
	100.0 
	96.8
	96.8

	盐边县
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	米易县
	100.0 
	100.0 
	100.0 


	表2  攀枝花市2026年3月各项污染物同比表

	    污染物名称

测点名称
	二氧化硫（μg/m3)
	二氧化氮（μg/m3)
	可吸入颗粒物（μg/m3)
	一氧化碳（mg/m3)
	臭氧（μg/m3)
	细颗粒物（μg/m3)

	
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）

	弄 弄 坪
	25
	18
	-28.0 
	29
	20
	-31.0 
	64
	47
	-26.6 
	3.0 
	1.7 
	-43.3 
	131
	126
	-3.8 
	38
	25
	-34.2 

	河 门 口
	15
	17
	13.3 
	24
	16
	-33.3 
	59
	48
	-18.6 
	1.6
	1.4 
	-12.5 
	142
	120
	-15.5 
	36
	29
	-19.4 

	仁   和
	9
	9
	持平
	20
	10
	-50.0 
	51
	36
	-29.4 
	1.1
	0.9 
	-18.2 
	140
	121
	-13.6 
	35
	27
	-22.9 

	四十中小
	15
	16
	6.7 
	28
	19
	-32.1 
	58
	39
	-32.8 
	1.9
	1.1 
	-42.1 
	147
	123
	-16.3 
	32
	26
	-18.8 

	全市均值
	16
	15
	-6.3 
	27
	16
	-40.7 
	58
	43
	-25.9 
	1.6
	1.2 
	-25.0 
	141
	122
	-13.5 
	35
	27
	-22.9 

	米易
	6
	4
	-33.3 
	20
	16
	-20.0 
	43
	34
	-20.9 
	0.9
	0.8 
	-11.1 
	112
	101
	-9.8 
	27
	22
	-18.5 

	盐边
	7
	6
	-14.3 
	7
	9
	28.6 
	44
	32
	-27.3 
	0.8
	0.6 
	-25.0 
	122
	101
	-17.2 
	29
	22
	-24.1 


	表3  攀枝花市2026年3月各项污染物环比表

	   污染物名称

测点名称
	二氧化硫（μg/m3)
	二氧化氮（μg/m3)
	可吸入颗粒物（μg/m3)
	一氧化碳（mg/m3)
	臭氧（μg/m3)
	细颗粒物（μg/m3)

	
	2月
	3月
	变化百分比（%）
	2月
	3月
	变化百分比（%）
	2月
	3月
	变化百分比（%）
	2月
	3月
	变化百分比（%）
	2月
	3月
	变化百分比（%）
	2月
	3月
	变化百分比（%）

	弄 弄 坪
	43
	18
	-58.1 
	33
	20
	-39.4 
	61
	47
	-23.0 
	3.2
	1.7 
	-46.9 
	117
	126
	7.7 
	33
	25
	-24.2 

	河 门 口
	21
	17
	-19.0 
	17
	16
	-5.9 
	47
	48
	2.1 
	1.3
	1.4 
	7.7 
	116
	120
	3.4 
	29
	29
	持平

	仁   和
	11
	9
	-18.2 
	15
	10
	-33.3 
	39
	36
	-7.7 
	1.2
	0.9 
	-25.0 
	112
	121
	8.0 
	29
	27
	-6.9 

	四十中小
	23
	16
	-30.4 
	33
	19
	-42.4 
	52
	39
	-25.0 
	2.2
	1.1 
	-50.0 
	111
	123
	10.8 
	32
	26
	-18.8 

	全市均值
	24
	15
	-37.5 
	25
	16
	-36.0 
	49
	43
	-12.2 
	1.6
	1.2 
	-25.0 
	113
	122
	8.0 
	31
	27
	-12.9 

	米易县
	4
	4
	持平
	20
	16
	-20.0 
	40
	34
	-15.0 
	0.7
	0.8 
	14.3 
	90
	101
	12.2 
	26
	22
	-15.4 

	盐边县
	5
	6
	20.0 
	6
	9
	50.0 
	31
	32
	3.2 
	0.3
	0.6 
	100.0 
	99
	101
	2.0 
	17
	22
	29.4 


表4  攀枝花市2026年3月环境空气质量
污染物浓度及综合指数

	污染物名称

项目
	SO2浓度
均值(μg/m3)
	NO2浓度
均值(μg/m3)
	PM10浓度均值(μg/m3)
	CO日均浓度第95百分位数(mg/m3)
	O3日最大8小时平均浓度第90百分位数(μg/m3)
	PM2.5浓度均值(μg/m3)

	平均值
	15
	16
	43
	1.2
	122
	27

	分指数
	0.25 
	0.40 
	0.72 
	0.30 
	0.76 
	0.90 

	综合指数
	3.33 


备注：2026年1月1日开始炳草岗站点已拆除。

（三）全市及各县（区）1-3月环境空气质量情况
2026年1－3月，全市PM2.5平均浓度为32.6微克/每立方米，同比下降5%，空气质量优良天数率96.7%。

PM2.5浓度改善：东区、西区、仁和区、盐边县同比分别下降5.1%、3.0%、5.0%、22%。
PM2.5浓度反弹：米易县同比分别上升16.9%。
表5  2026年1-3月市、县（区）PM2.5、优良天数率

变化情况

	区  域
	测  点
	PM2.5单位：µg/m3
	优良天数率

	
	
	1-3月平均浓度
	同比变化（%）
	1-3月（%）
	同比变化（百分点）

	攀枝花市
	—
	32.7
	-5.0
	98.9
	--

	东  区
	—
	33.7
	-5.1
	98.9
	--

	西  区
	河门口
	32.1
	-3.0
	100
	--

	仁和区
	仁  和
	30.7
	-5.0
	100
	--

	米易县
	米易审计局
	30.5
	16.9
	98.9
	--

	盐边县
	盐边磨石箐
	23
	-22
	100
	--


备注：2026年3月1日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。
二、降水
本月全市3个测点除弄弄坪以外其余两个测点均采集到降水，共采集降水样品2个，总雨量（3个测点降水量之和）为3.7mm，3个测点降水量最大值为2.8mm（桐子林镇），降水pH值范围6.39－7.33，降水pH均值为6.87；本月全市3个测点均无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数减少1个，总雨量减少7.7mm，3个测点降水量最大值减少7.1mm，降水pH均值上升0.63；去年同期无酸雨。
	 表6  攀枝花市2026年3月降水比较表

	年度
	测点（个）
	降雨量（mm）
	降水PH均值
	采雨数（个）
	酸雨样品（个）
	酸雨PH均值
	酸雨频率（%）
	污染程度

	2025年
	3
	11.4
	6.24
	3
	/
	/
	/
	非酸雨区（PH>5.60）

	2026年
	3
	3.7
	6.87
	2
	/
	/
	/
	非酸雨区（PH>5.60）

	注：1．降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。

2．污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00< pH≤5.60）、非酸雨区（pH> 5.60）。

    3．酸雨频率%在0~100之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、＞0～≤40、＞40～≤80、＞80～≤100。


（二）全市各测点及两县污染物浓度
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