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攀枝花市生态环境局

关于攀枝花钢城集团瑞矿工业有限公司

钒钛耐磨材料中试平台项目
环境影响报告表的批复

攀枝花钢城集团瑞矿工业有限公司：

你公司《钒钛耐磨材料中试平台项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

    一、项目位于攀枝花市东区，利用攀枝花钢城集团有限公司合金分公司现有停产厂房进行建设，以渣钢渣铁、废钢、硅铁、锰铁、树脂、固化剂等为原辅料，采用铁模覆砂铸球、3D打印砂型、壳型铸造工艺，建设高端钒钛耐磨新材料生产中试线。主要建设内容包括：利旧原有部分厂房，建设高端耐磨材料生产车间，内设1座5t电弧炉（EAF）、1座10t精炼炉（LF）、1座3t中频炉，配套建设1条钢球水空间隙热处理技术（MQPT）淬火线、1条铸件水空间隙热处理技术（MQPT）淬火线等设施设备；新建3D打印车间，内设1条3D打印模具生产线。配套建设车间变电所、空压站、循环冷却系统等辅助工程、环保工程、仓储工程、办公生活设施等。项目建成后，年产高端钒钛耐磨新材料12000吨。项目总投资17070万元，其中环保投资397万元。
二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划、生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点以及拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。项目拆除旧厂房及原有基础设施等产生的扬尘，通过设置移动式喷淋装置、雾炮机控制。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、废水、废渣、噪声等对周围环境的影响。
（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目上料、熔炼和孕育球化废气经“集气罩+脉冲布袋除尘器”处理后，通过25m高排气筒（DA001）排放；3D打印生产线、壳型线浇注废气及铁模覆砂铸球全工序废气经“集气罩+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA002）排放；落砂、抛丸、清理工序废气全工序封闭，经除尘系统处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放；壳型线、3D打印生产线造型工序废气经“集气罩+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。强化废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭，确保废气处理效果。采取有效措施控制并减少无组织排放。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，厂区初期雨水经雨水收集池（兼事故应急池）收集沉淀后用于浊循环冷却废水补充水。项目设备间接冷却废水经“冷却塔+循环水池”收集冷却后循环利用，定期更换废水作为浊循环水的补充水；浊循环废水冷却后重复利用；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用；生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后，作为绿化、道路降尘洒水或浊循环冷却废水补充水。严格落实危险废物暂存间、流涂池、初期雨水收集池（兼事故应急池）、污水处理设施等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。电炉尾渣经收集后，运输到攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司统一进行处理；落砂、抛丸、清理工序除尘灰经收集后，定期外售给综合利用单位进行综合利用；落砂、抛丸、清理工序废除尘布袋及脱水后的洗车废水沉淀池池底污泥、初期雨水收集池（兼事故应急池）池底污泥，送至合规一般工业固废处置场处置；水淬渣经打捞脱水后外售周边渣铁洗选加工厂作为生产原料使用；不合格铸件、浇冒口、毛坯铸件清理废边角料、水淬渣，作为原料返回中频炉熔炼；废耐火材料、废模具由生产厂家回收利用。废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱、废活性炭经分类收集暂存于危废暂存间，定期交具有相应资质的单位处置。生活垃圾经垃圾桶收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

上料、熔炼和孕育球化工序除尘灰，壳型线、3D打印生产线浇注、造型工序、铁模覆砂线工序除尘灰参照危险废物管理，项目投产后，应开展危险废物鉴别，若为危险废物，则规范暂存后交由具有相应资质的单位处置。
（五）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过厂房隔声、选用低噪声设备、合理布局、定期维护保养、底座安装减震垫、风机进出口安装消声器、冷却塔安装导流消声片等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO20.88t/a、NOx4.04t/a、VOCs1.12t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
七、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

 攀枝花市生态环境局

 2026年7月6日 
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