攀枝花市生态环境局

关于四川川兴亿达建筑劳务有限公司

攀枝花至盐源高速公路项目TJ10标段场站设施建设项目环境影响报告表的批复

四川川兴亿达建筑劳务有限公司：

你公司《攀枝花至盐源高速公路项目TJ10标段场站设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。
项目位于攀枝花市盐边县永兴镇强胜村寨子组，占地面积19963m2。主要建设1座预拌混凝土拌合站（设置2条120m3/h混凝土拌合生产线）、1个钢筋加工厂，并配套建设公辅工程、环保工程、办公生活设施、仓储及其他设施。项目建成后，年产预拌混凝土25.34万m3，金属结构件1.4万t，全部用于攀枝花至盐源高速公路项目TJ10标段工程使用，不对外销售。项目属于攀枝花至盐源高速公路TJ10标段配套设施，为临时设施建设项目，使用年限为48个月，在攀枝花至盐源高速公路TJ10标段主体工程竣工验收后三个月内拆除。项目总投资480万元，环保投资141.6万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划及生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。
（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目筒仓颗粒物经“抽尘管+主动式脉冲布袋除尘器”处理后通过仓顶呼吸口排放；搅拌机颗粒物经“抽尘管+布袋除尘器”处理后通过18m高排气筒排放；砂石料堆场颗粒物通过封闭堆场、配料仓，设置雾化喷咀控制。钢筋焊接烟气通过“抽尘罩+移动式焊接烟气净化处理装置”处理后场内无组织排放；钢筋切割工序颗粒物通过“抽尘罩+移动式滤筒除尘器”处理后场内无组织排放。采取有效措施控制并减少无组织排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期雨水经初期雨水收集池（事故水池）收集后作为拌合站生产及控尘用水；搅拌机、罐车清洗废水经“砂石分离机分离+二级沉淀池+浆水调节罐+压滤机压滤”后循环利用；地坪冲洗废水经四级沉淀池沉淀后循环利用；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀后循环利用；样品养护水在养护箱内循环使用；生活污水经“化粪池+一体化生化装置+紫外线消毒”后用于道路控尘、地坪冲洗。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、基座安装减震垫、润滑保养、风机进出口设置消声器、合理布局、厂房隔声，对部分高噪声设备采用彩钢瓦封闭，车辆限速、禁止随意鸣笛等措施减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。沉淀池污泥压滤后送攀枝花至盐源高速公路ZQ35弃土场堆存；化粪池污泥委托有资质的单位通过吸污车抽吸后清运、处置；布袋除尘器收集的除尘灰、分离的废砂石作为原料回用于生产；除尘器废布袋由厂家回收利用；移动式焊接烟气净化处理装置和滤筒除尘器除尘灰、钢筋边角料、废焊渣及切割、打磨沉降颗粒物外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运处理。废润滑油、废油桶、含油抹布和手套、废紫外线灯管、废切削液、含油铁屑分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

严格落实各项生态保护措施。加强施工管理，严格限制施工活动范围，设置隔离围挡，做好施工组织，施工废水、固废合理处置，严禁排入水体；严格控制开挖作业范围，施工材料堆放场远离河道一侧设置；高噪声施工设备合理布局，降低机械噪声对动物的干扰；加强对施工人员的宣传教育，严禁捕杀野生动物。服务期满后，按照《攀枝花至盐源高速公路环境影响报告书》和项目临时用地复垦方案及相关要求及时恢复临时占地原有使用功能，通过清理、覆土、平整、翻耕、植被恢复、培肥等方式，有序开展迹地恢复。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，进行排污许可登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局 

                              2026年7月17日
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