攀枝花市生态环境局
关于国家钒钛高新区一般工业固废集中
处置项目环境影响报告书的批复

攀枝花金江固体废物治理有限公司：
你公司《国家钒钛高新区一般工业固废集中处置项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，在现有渣场基础上进行扩容加固，主要建设内容包括：在渣场东侧下游新建挡渣坝1座，坝体高度23m，坝顶标高1313m，扩容完成后，堆积坝总坝高199m，坝顶标高1489m，总库容6600万m³（其中：新增库容3050万m³）。配套建设防渗工程，渗滤液及地下水导排工程，渗滤液调节池，污水处理站及改建水库溢洪道工程等。项目扩容后，渣场等级为二级，收纳堆存攀枝花钒钛高新技术产业开发区内生产企业所产生的第I类一般工业固体废物和第Ⅱ类一般工业固体废物。项目总投资49403万元，其中环保投资5555万元。
二、北京中气京诚环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合国家钒钛高新区规划和规划环评及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作
（一）严格落实各项生态保护措施。加强施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、噪声、废水等对周边植物、动物及水生生态的影响。及时对施工迹地进行恢复，减小施工过程中的水土流失，加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。严格落实“以新带老”措施，确保原有环境问题整改到位。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。场内交通运输扬尘通过加强地面清扫、定期洒水控制。填埋区卸车粉尘通过减小落差、洒水控制，晾晒翻渣粉尘通过及时翻渣、洒水控制，待作业区采用膜进行覆盖，作业区风蚀扬尘通过及时翻渣、定期洒水进行控制，当填埋作业区位于渣场边缘时，在填埋区边缘建设临时施工围挡，控制扬尘的扩散。边坡施工采取湿法作业，控制施工作业面积，裸露地表定期洒水，对开挖边坡及时敷设防渗膜，对已完成的堆积坝及时进行覆绿。渣场渗滤液预处理设施运行过程若有明显恶臭气体产生时，须配套建设恶臭气体收集处理系统，确保恶臭气体的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，减少恶臭气体对周边环境的影响。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶排放。
（三）严格落实各项水污染防治措施。填埋场废液经场区渗滤液预处理系统（过滤+超滤+反渗透）处理后，浓水和部分尾水用于填埋区控尘，剩余尾水排入国家钒钛高新区污水处理厂处理。填埋区采取“宽幅防水膜（彩条布）覆盖+雨污分流”措施，初期雨水经收集后用于填埋区控尘。加强导排地下水监测，确保导排地下水在稳定达标后排放。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一并排入厂区已建化粪池，再进入国家钒钛高新区污水处理厂处理。车辆冲洗废水经收集、沉淀处理后循环利用。项目填埋区、第II类一般固废填埋专池、渗滤液调节池、浓水池、渗滤液预处理设施及危废暂存间等区域采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实各项噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、基础减震、设置隔声泵房、高噪设备安装消声器、加强设备维护保养等措施，确保区域声环境质量达标。
（五）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置；洗车沉淀池沉砂作为一般工业固废在本项目区内进行填埋；渗滤液预处理系统污泥暂存于危废暂存间中，经鉴别为一般固废后送该项目填埋区填埋，若鉴别为危险废物，则交由有资质单位处理；废过滤膜等危险废物经收集、暂存后，交由有资质单位处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。
四、“报告书”预测本项目实施后，新增主要水污染物排放量为：CODCr 9.53t/a、NH3-N 0.95 t/a、TP 0.1t/a；全场主要水污染物排放总量为：CODCr 18.84t/a、NH3-N 1.88 t/a、TP 0.19t/a，你公司在生产运营过程中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行排污许可制度和环保“三同时”制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
七、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局     
2026年7月17日       


