


攀枝花市生态环境局

关于四川米易白马工业园区北部片区供水

及配套设施建设项目环境影响报告表的批复
四川国融商贸有限责任公司：

你公司《四川米易白马工业园区北部片区供水及配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

1、 项目位于米易白马工业园区北部产业发展区，主要建设取水工程、供水管网、净水厂等。其中，取水工程建设内容包括：取水头部2座、引水管2根、圆形干式泵房1座、出水管2根；净水厂建设1条工业水制水生产线，主要内容包括：1座配水井及沉砂絮凝沉淀池、1座V型滤池及反冲洗泵房、1个清水池、1间送水泵房等，配套建设相关环保工程、公辅工程、办公及生活设施等基础设施；供水管网总长10km，采用双管并列敷设，其中原水输送管网长1.8km，配水输送管网长8.2km。项目实施后，供水能力为1.6万t/d，供水范围覆盖白马工业园区北部片区。项目总投资13200万元，其中环保投资140万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项生态保护措施。严格限制施工活动范围，做好施工组织，优化并规范施工方式；涉水施工安排在枯水期，设置水生生物保护警示牌，采取各项有效措施控制并减少水体扰动；妥善保存施工期的剥离表土，后期用于绿化覆土；施工结束后，对临时占地按原有使用功能进行迹地恢复，选用当地适生的乡土植物物种，确保恢复效果。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，通过施工区域设置围挡、湿法作业、抑尘网遮盖临时堆场和裸露地表、堆土带表面覆盖密目网等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响；通过篷布遮盖、道路清扫洒水等措施降低交通运输扬尘。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期，净水厂施工场地雨水经临时雨水沉淀池收集沉淀后作为施工用水，施工废水经沉淀池收集沉淀后作为施工控尘洒水，车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用；基坑废水和临时堆场渗滤水经坑沉后作为施工控尘用水；管道试压废水经沉淀处理后，用于周边绿化。加强施工期管理，废水全部循环利用，固废合理处置，施工用地禁止占用水源地保护区，确保对五七水厂饮用水源地保护区不造成影响。运营期，项目沉砂絮凝沉淀池排泥废水、V型滤池反冲洗废水、污泥脱水机脱出水及污泥脱水机清洗废水一并经排水池收集浓缩后，上清液返回配水井作为原水使用；生活污水经化粪池收集处理后用槽车运至米易县湾丘彝族乡污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、加氯间、柴油发电机房和机修间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。施工期，弃土送至四川佳园生态农业科技有限公司农林生态科技项目建设；钢筋、钢板、木材等下脚料分类回收，不能回收的建筑垃圾运至市政指定的建筑垃圾场堆放；施工人员生活垃圾送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。运营期，净水厂的污泥及产生的废石英砂运至米易县白马工业园区（一枝山）固体废物左支沟贮存场堆存处置；管道定期检修产生的废闸阀、废管道等经收集后出售至废品回收站；次氯酸钠原装桶由厂家回收；废包装材料暂存于废包装材料暂存区定期出售至废品收购站；生活垃圾送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；化验室废液、化学试剂废包装瓶、废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱分类收集后经危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（五）严格落实各项噪声防治措施。施工期，通过合理安排施工计划及施工时序、避开敏感时段施工和同一时间集中使用大量的动力机械设备、合理布局、围挡施工、高噪设备设置简易的砖混结构房间隔声、加强运输车辆管理、禁止夜间运输等措施控制噪声。运营期，通过选用低噪设备、基座安装减震垫、定期维护保养、合理布局等措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、报告表预测本项目的主要污染物排放总量为：CODCr：0.00292t/a、NH3-N：0.000292t/a、总磷0.0000292t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

                       攀枝花市生态环境局

2026年7月22日 
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