

攀枝花市生态环境局

关于新九选矿厂低品位矿综合利用技改

项目（重新报批）环境影响报告书的批复

攀枝花市盐边县乾巍矿产品开发有限责任公司：

你公司《新九选矿厂低品位矿综合利用技改项目（重新报批）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九工矿区，原项目环境影响报告书于2025年4月24日取得我局批复（攀环审批〔2025〕18号）。由于项目工艺、原料及产品发生变动，选钛工段增加干选工艺，水选工段增加球磨、磁选、螺旋溜槽等设备；原料处理能力由年处理规格矿123.4万t调整为152.5万t，外购钛中矿3.4万吨进行生产；铁精矿年产能由25万t调整为30.9万t，钛产品由原年产8.33万t、TiO2品位38%的钛中矿，调整为年产10万t、TiO2品位46%的钛精矿，新增建筑用砂34万t/a。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和生态环境部办公厅《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），上述变动内容属于重大变动，应重新报批环境影响评价文件。项目变动后，采用三段破碎闭路筛分、三段球磨一段塔磨一段品位提升四段磁选选铁、四段磁选三段螺旋一段悬振及烘干磁选选钛、尾矿筛分浓缩工艺生产铁精矿、钛精矿，回收粗尾矿作为建筑用砂。项目总投资4950万元，其中环保投资476.5万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托开展环境影响评价。项目变动后符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目变动后的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作：
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目原料堆场、进料仓、磨矿仓、破碎料场颗粒物通过封闭厂房、设置雾化喷咀（移动式射雾器）、皮带封闭通廊等措施控尘；烘干废气经“旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫喷淋塔”处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；破碎筛分工序颗粒物经“半密闭罩/密闭罩+抽尘支管+抽尘总管+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒（DA002～DA003）排放；冷却、筛分、磁选、中转、包装等工序颗粒物通过“密闭罩/密闭小室+抽尘支管+抽尘总管+旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。强化厂区无组织废气收集和治理措施，减少无组织废气排放。
（三）严格落实并优化水污染防治措施。完善厂区“雨污分流”和废水收集系统，铁精矿真空过滤机过滤水、2#钛中矿堆场渗滤水经过滤水收集池（渗滤水收集池）收集后泵至高位水池，回用于生产；钛中矿真空过滤机过滤水、中矿浓缩箱溢流水泵至高位水池用于生产；铁精矿堆场、1#钛中矿堆场及建筑用砂中转场渗滤水经渗滤水收集池收集后泵至高效浓缩池浓缩，溢流水进入高位水池用于选矿生产，底流经尾矿输送管道送至小水井尾矿库澄清后返回高位水池用于选矿；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集沉淀后循环使用；冷却废水经冷却水池冷却后循环利用，更换的冷却废水作为选矿用水；车间地坪冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀后循环使用。初期雨水经雨水收集池收集沉淀后，泵至高位水池作为选矿用水和生产工序控尘用水。生活污水经“化粪池+一体化生化处理”装置处理后用于厂区绿化。严格落实危废暂存间、柴油暂存间、润滑油暂存间、机修室、应急水池、事故池、雨水收集池及高效浓缩池的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、基座安装减震垫、润滑保养、车间四周采用双层夹芯板、风机进出口设置消声器等措施降低噪声对周围环境的影响。
（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。项目尾矿（含沉淀污泥）经高效浓缩池浓缩后，通过管道输送至小水井尾矿库堆存；灰渣送粉煤灰厂综合利用；脱硫石膏渣暂存于石膏渣临时堆场沥干后送水泥厂综合利用；除尘清灰返回生产工序作为生产原料；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运。废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱等危险废物分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、报告书预测本项目变动后新增的主要污染物排放总量为：二氧化硫6.95t/a，氮氧化物3.86t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

七、自批复之日起，原环评批复《关于攀枝花市盐边县乾巍矿产品开发有限责任公司新九选矿厂低品位矿综合利用技改项目环境影响报告书的批复》（攀环审批〔2025〕18号）文件作废。
 攀枝花市生态环境局

 2026年8月7日 
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