攀枝花市生态环境局
关于攀枝花至盐源高速公路项目TJ8标段ZQ11-2弃土场建设项目环境影响报告表的

批复

成都圣浩建筑工程有限公司：
你公司《攀枝花至盐源高速公路项目TJ8标段ZQ11-2弃土场建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

项目位于攀枝花市盐边县永兴镇苍蒲村，新建1座弃土场，等级为3级，占地面积约11.189万m2，主要建设内容包括：在场区东北侧坡脚处建设1座挡土墙，配套设置排水设施、附属作业区、公辅工程、环保工程、办公生活设施等。项目采取自下而上的填土方式，设6个填土阶梯，用于堆存攀枝花至盐源高速公路工程TJ8标段路基、停车区、斜井、隧道等区域工程开挖产生的弃土渣。弃土场承载总量约150万m3，最大堆高91m，设计服务年限4年。项目总投资2222万元，其中环保投资887.2万元。

二、四川伟祺工程设计咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应重点做好以下工作
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。
严格落实运营期各项大气污染防治措施。卸车、摊平工序采用移动式喷水软管降尘；堆场扬尘通过设置移动式喷水软管、非作业区域覆盖防尘网和彩条布、压路机压实等措施控制；交通运输扬尘通过地面硬化、道路清扫洒水、车辆冲洗、运输车辆篷布遮盖等措施控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。弃土场场外雨水经“排洪沟+前置沉砂池+沉淀池”处理后排放；场地内泥浆水、堆场渗滤液经收集、沉淀处理后用于场区洒水降尘；车辆冲洗废水经收集、沉淀处理后循环利用；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于场区绿化。

（四）严格落实运营期各项噪声和固体废弃物污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、加强设备检修保养、敏感点设置隔声屏障、合理安排作业和运输时间、运输车辆限速、管控运输车次、夜间禁运等措施减少噪声对周围环境的影响。生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置；沉淀池沉砂定期清掏后运至场区内回埋。

（五）严格落实各项生态保护措施。严格控制施工活动范围，加强对施工人员的宣传教育，禁止施工人员捕杀野生动物、破坏设计用地以外的植被；妥善保存剥离表土，以便用于复垦复林；严格落实“边剥、边填、边复垦绿化”的施工措施，设置表土保护信息公示牌，及时对弃土场、边坡等区域撒播草籽进行绿化防护；弃土场服务期满后，按照复垦方案进行复垦和迹地恢复。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。
四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局  
2026年8月14日



