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攀枝花市生态环境局 

关于S470盐边县二滩观景台至渔门段

改建工程生态环境影响报告表的批复

盐边建工集团有限公司：

你公司《S470盐边县二滩观景台至渔门段改建工程生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县渔门镇及红果彝族乡境内，为改建项目，路线起于红果彝族乡二滩观景台，止于渔门镇桑云路与新汉路三岔路口及S216线（三岔路口）处平交（顺接S470渔门至惠民段）。路线全长57.915公里，其中新建段3.758公里，改建段54.157公里，采用三级公路技术标准，沥青混凝土路面，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米。全线设置桥梁6364.39米／55座，涵洞2168.29米/185道，隧道513米/1座，平面交叉点6处、观景台2处、团山服务区兼养护工区1处、港湾式停车带7处、临时停车区15处等，配套建设相应临时工程、环保工程、辅助工程。项目总投资154103.3476万元，环保投资1225.8万元。

二、四川鑫百润环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展生态环境影响评价，编制生态环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的生态环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对生态环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项生态保护措施。优化和控制工程占地范围，科学规划施工场地，合理安排施工进度，做好施工组织，施工废水、固废合理处置。对占地范围内的保护植物制定并落实移栽保护方案，强化对野生保护动物及其栖息环境的保护，加强对施工人员的宣传教育，禁止捕杀野生动物。在生态保护红线段及自然保护区穿越段设置生态保护警示牌，加强对施工人员的管理，禁止滥砍滥伐植被，严格限制施工人员的活动范围。涉水工程选择枯水期施工，优化施工工艺，调整施工时序，避开鱼类繁殖期和重要活动期，设置钢围堰防护，避免施工废水排入河道。加强施工作业方式管理，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下河捕捞。妥善保存剥离表土，以便后期用于植被修复；施工结束后，临时占地、施工迹地植被恢复优先选用特有植物物种及当地常见物种。

（二）强化生态敏感区的保护。项目涉及四川二滩湿地鸟类自然保护区实验区、四川二滩国家森林公园一般游憩区和生态保育区，应严格按照相关法律法规规定和主管部门意见进行建设。强化施工生态环境管理，规范施工，严格控制施工范围，调整工程施工时段和方式，减少对动物的影响；在动物活动频繁区域设置宣传牌，增强过往人员保护意识；在项目区域设置禁鸣限速警示牌，减少噪音产生；做好边坡裸露面植被恢复，优先利用施工前移栽的灌木幼苗或低矮灌木植株和草皮进行植被恢复。
（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期，项目预制场、拌合站施工废水经三级沉淀池沉淀后作为施工场地及道路洒水；隧道施工按照“以堵为主，限量排放”的原则，采取地下水漏水监控、预报和封堵措施，隧道施工废水经沉淀池沉淀后回用于隧道洞口作业区的洒水降尘；桥梁涉水桩基施工产生的泥浆经泥浆池沉淀后上清液回用，基坑排水经沉淀池沉淀后用于道路洒水；车辆冲洗废水经隔油沉淀后循环利用；施工人员生活污水经租赁民房的旱厕收集后用于周边农田施肥；临时施工场地内值班和办公人员的生活污水经改进型生态厕所收集后用于周边农田施肥；施工场地初期雨水经雨水收集池收集后用于洒水降尘。运营期，团山服务区生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于农田施肥。

（四）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，土石方的开挖和回填扬尘通过设置围挡、洒水控制；材料及土石方堆存扬尘通过调整施工设施布置、洒水、物料覆盖等措施控制。混凝土拌合站的搅拌和筒仓粉尘通过脉冲反吹除尘器处理后回用于生产；砂石料堆场扬尘通过封闭厂房、安装喷雾系统控制。水稳层拌合站粉尘通过密闭车间、设置雾化洒水喷头控制；筒仓和搅拌机粉尘通过脉冲反吹除尘器处理后用于生产。预制场废气通过封闭厂房、安装喷淋洒水降尘，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后排放。破碎粉尘通过湿法制砂、布袋除尘器处理后排放。运营期，通过路面维护、路面清扫洒水降尘。

（五）严格落实各项噪声污染防治措施。施工期，通过选用低噪声施工机械、加强施工机械的维护保养、控制施工机械在道路红线范围内作业、合理安排施工和爆破时间、施工道路红线边界设置可移动式施工硬质围挡、采用分段延迟起爆技术等措施降低噪声对周围环境的影响。运营期，加强路面保养，居民区路段、远期超标路段设置减速、禁鸣标志，定期开展跟踪监测。预留噪声监测及治理费用，针对远期噪声超标敏感点安装隔声窗，防止噪声扰民。

（六）严格落实各项固体废物处置措施。施工场地生活垃圾经垃圾桶收集后送附近垃圾收集点由环卫部门清运；弃渣运至力马河沟弃渣场堆存；沉淀池沉渣清捞后综合利用；施工废料分类回收，不能回收的运至指定垃圾场堆放。废矿物油、废油桶、废棉纱和手套、隔油粘布等危险废物分类收集暂存于施工场地的危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，制定突发事故应急预案，强化环境风险管理工作，确保环境安全。
（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。
四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，进行排污登记。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目的生态环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的生态环境影响报告表。项目的生态环境影响报告表自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其生态环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、请攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局               
2026年8月21日
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