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项目概况

1.1项目名称

钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目。

1.2项目单位

1.2.1承担单位
攀枝花市钒钛高新技术产业开发区生态环境和综合行政执法局。

1.2.2实施单位

农村生活污水治理项目实施单位：金江镇人民政府。

1.3治理目标

 改变村庄污水乱倒乱排的脏乱差状况，改善周边水生态环境，通过本方案的实施，生活污水治理（管控）实现“三基本”，即基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民认可。

1.4治理区域、范围和任务

根据《四川省生态环境厅办公室关于下达2025年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务和试点工作的通知》（川环办函〔2025〕39号），攀枝花市2025年“千村示范工程”目标任务是完成10个行政村农村生活污水治理。结合近几年各县（区）农村生活污水治理进展和“千村示范工程”年度目标任务完成情况，今年需完成行政村数量为：仁和区4个，盐边县4个，米易县2个，高新区2个。各县（区）要确保单个行政村农户生活污水治理实现“三基本”。

本项目为治理金江村小鲊石组、金江村金江组179户566人和金江镇立柯村95户350人的生活污水。

1.5建设内容和规模

金江村新建Φ325*8.0钢管540米，Φ219*6.0钢管270米，Φ114*5.0钢管520米，DN160PE管80米，DN110PE管80米，DN300(HDPE)聚乙烯双壁波纹管105米，DN110排水PVC管310米；立柯村新建DN300(HDPE)聚乙烯双壁波纹管520米，DN110排水PVC管200米，Φ219*6.0钢管70米，100立方米化粪池一个。

金江村小鲊石组和金江组污水排入金江污水处理厂处理达标后排放；排放水严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，立柯村排放标准执行执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中相关灌溉水质标准要求。

1.5.1金江污水处理厂基本情况简介

金江污水处理厂设计处理能力7500m2/d。采用改良型AA0 工艺，经过生化池处理后，汇流至二沉池进行泥水分离，上清液进入絮凝沉淀池、斜管沉淀池、D型滤池过滤后，再通过次氯酸钠消毒后达标排放至金沙江;排水严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准.
近期日均处理水量为1055吨，负荷率为14.1%，约还有6400吨余量可接纳，本次新纳入市政管网的农村污水流量为28.3m2/d金江污水处理厂能够完全接纳。 
1.6项目实施周期

本工程的总工期约9个月，实施进度安排如下：

2025年3月~5月，完成可研、初步设计及审批，完成项目的施工图设计及审查。

2025年5月，完成项目的工程招标程序。

2025年6月，开始工程施工，11月底前竣工验收。

1.7投资规模和资金来源

钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目总投资总估算为178万元。其中160万元为工程费用，18万元为工程建设的其他费用。其中争取省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金122万元，剩余56万由地方配套，配套资金比例：31.5%，资金来源为区镇财政自筹等方式解决；项目完工审计后，节余资金用于运维资金。

编制依据

2.1编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《建设项目环境保护管理条例》；

（4）《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村生活污水治理五年实施方案的通知》（川办发〔2018〕14号）；
（5）《四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要》；
（6）《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》（川环发[2022]3号）；
（7）《农村人居住环境整治提升五年行动方案（2021~2025年）》（中共中央办公厅、国务院办公厅）；

（8）《四川省“十四五”生态环境保护规划》，（川府发[2022]2号）；
（9）《攀枝花市“十四五”生态环境保护规划》；

（10）《四川省农村生活污水治理“千村示范”以奖代补资金管理办法》，川财资环〔2020〕3号；

（11）《四川省农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金绩效评价管理暂行办法》，川环发〔2020〕41号；

（12）《攀枝花市农村生活污水治理工作方案》；

（13）《关于推进农村生活污水处理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）；

（14）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕143号）；

（15）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（18）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）；

（19）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

（20）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

（21）《村庄整治技术规范》(GB50445-2019)；

（22）《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）；

（23）《农村环境连片整治技术指南》(HJ2031-2013)。

（24）《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》；

（25）《农村生活污水治理项目实施方案编写指南》环办土壤函〔2023〕376号；

（26）《农村环境整治成效评估工作指南（试行）》。

2.2编制原则

根据攀枝花市金江镇农村实际情况，合理确定区域排水体制；同时依照国家有关的环境保护法规和政策，尽量提高截污率和污水处理排放达标率。

在总体规划的指导下，根据总体布局和建设时序，结合金江镇（聚居区）区域条件、地形条件和环境要求，解决污水排放对环境造成的污染，达到提高环境质量、保护环境的目的。

根据统一规划、分区、分阶段实施的原则，充分考虑排污现状、水功能区划、地形和乡镇（聚居区）的布局特点，合理划分排水系统，合理布置污水收集管道和污水处理设施的位置。

设施设备应统一布置，在保证出水达到处理要求的前提下，合理确定处理深度，做到尽量节省投资和运行费用，充分发挥污水处理设施的社会效益、经济效益和环境效益。

根据现场考察结果和委托方意见，本着实事求是、技术可靠、经济实用、投资节约的原则，综合利用周边地貌和现有设施，以提高单位投资功能为中心，提出适宜的建设方案。

提出的方案要求既要工艺先进、技术可靠、操作简单、便于管理；又要经济合理、节省占地、节约能源，运行管理费用低廉，具有较好的经济效益和社会效益。

建设背景和必要性

3.1县域概况

3.1.1自然及社会环境概况

1、地理位置

金江镇成立于 1998年10月，由原鱼塘彝族乡和金江街道办事处合并组成，位于仁和区东部，东、北面临金沙江与盐边县隔江相望，南与大龙潭彝族乡毗连，西与仁和镇、东区银江镇接壤，全镇幅员面积 108.08 平方公里，拥有耕地9181.5亩，林地面积55030.2亩，园地53485.2亩。

2、地形地貌

金江镇地势西高东低，西部为山地，向东逐步过渡到河谷地。境内最高点位于保安营，海拔2152米；最低点位于攀枝花火车站，海拔987米。金江镇属于南亚热带气候，气候垂直变化显著，海拔1500ｍ以下的河谷盆地，为南亚热带半干燥气候。

3、气候特点

金江镇属南亚热带半干旱气候，四季不分明，干雨季分明，昼夜温差大，气候干燥，降雨集中，日照长，太阳辐射强，无霜期长，蒸发量大，小气候复杂多样。主要气象灾害有暴雨、干旱、雷电大风、冰雹、低温霜冻等。仁和历年平均气温20.6℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-1.8℃；历年平均降水818.9mm，雨季期集中在6-9月，降雨量占全年总雨量的81%；年平均日照时数2577.7小时，无霜期300天以上。
4、生态资源

矿产资源：攀枝花的煤炭资源也较丰富，现已查明的煤炭资源分布在宝鼎矿区和红坭矿区。已查明的煤炭资源为6.5亿吨，其中工业储量4.2亿吨，远景储量2.3亿吨。另外矿区深部还有预测储量约9.3亿吨，可作为后备资源。至2021年，仁和区境内共发现矿产20余种，主要有铁、钛、钡、铜、铅、锌、镍、锡、金、铂、钯、铍、黄铁矿、花岗石、大理石灰岩、粘土、石墨、磷、蛭石、煤、砚石、油岩等。矿产共有63处，属大中型矿床17处。

生物资源：至2020年，金江镇境内有主要有苏铁、椴树、银杏、梓树、肉桂、杜仲、天麻、厚朴、何首乌、续断、黄苓、胆草、牛膝、紫草皮、天冬、芒果等。

3.1.2社会经济概况

2023年，仁和区完成国内生产总值240.7亿元，同比增长8.0%。其中，第一产业增加值31.87亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值136.6亿元，同比增长6.8%；第三产业增加值72.3亿元，同比增长10.7%。规模以上工业增加值增长10.0%。全社会固定资产投资148亿元，同比增长12.7%。区本级一般公共预算收入10.99亿元，同比增长44.1%。招商引资到位资金157.78亿元，同比下降1.89%。社会消费品零售总额59.9亿元，同比增长18.6%。城镇居民人均可支配收入42333元，同比增长8.6%。农村居民人均可支配收入23028元，同比增长10.2%。

3.1.3流域水系概况

金江镇境内河流属金沙江上段水系。

金沙江水系：

金沙江自云南华坪县流入攀枝花市，横穿市区，在三堆子附近与雅砻江汇合后，从平地师庄出境，流经攀枝花市江段长约130.5km，占金沙江总长的4%。落差高达78m，江面宽约200m。金沙江径流量随旱季和雨季的变化而变化。枯水期平均流量约500m3/s左右，平水期平均流量多在600～1500m3/s，丰水期平均流量多在2000～5000m3/s。河宽100～300m，平均比降6‰，平均含沙量0.77kg/m3，流速1～6m/s。

3.2拟治理区域情况

金江镇下辖 4 个农村社区、28 个村民小组，4 个城镇社区、23 个居民小组，辖区常住人口 29086人、户籍人口 15871人。从2009年 12 月 1 日至 2029 年 12 月 1 日，金江镇移交攀枝花钒钛高新区管委会委托管理。

截至20224年底，高新区金江镇农村生活污水得到有效治理的行政村数量达到3个，剩余1个行政村生活污水未得到有效治理，本方案涉及的金江村和立柯村生活污水已得到有效治理。

3.2.1金江村

金江村位于钒钛高新区金江镇北部，辖区面积22.4平方公里，现有村民762户2270人；村党总支下设2个党支部，共有党员50名。全村耕地1200亩、林地27712亩，以芒果、番茄种植产业为主，辖区内有企业72家、商户10家，有铁路专线1条，农村客运站1个，有旅游休闲度假山庄3个，成昆铁路、西攀高速公路、攀昆高速公路贯穿全境，有西攀高速公路失地农民安置点和四川攀枝花钒钛产业园区失地农民安置点，正在建设三堆子提灌站恢复等重点项目。金江村以实施乡村振兴战略为总抓手，利用地理优势，盘活闲置资产，在已征未用土地上做文章，发展壮大村集体经济，2022年村集体经济收入达20万元。金江村人居聚集分散程度较为分散，大部分居民污水已通过管网收集至污水厂处理，存在部分黑臭水体，本项目针对相对集中、污水未收集的用户新建管网。 
3.2.2立柯村

立柯村位于钒钛高新区金江镇南部，辖区面积12平方公里，现有村民223户936人；村下设1个党支部，共有党员20名。全村耕地836亩、林地8434亩，以芒果、早春蔬菜等产业为主，辖区内有企业家6家、商户4家，建有1家驾驶员培训学校。近年来，立柯村紧紧围绕乡村振兴工作重点，采取“村党组织+村集体+企业+农户”模式，成立金江镇立柯村农技服务中心，每周三定期开展“田间坐诊”“田间问诊”及“田间巡诊”服务，共计开展集中培训4次，开展“田间坐诊”36次。村集体经济公司成功与攀钢吉靓轩超市、沃坤生鲜超市、北京华联超市等建立长期的订单蔬菜及直供直销合作，已实现日供应蔬菜量3000-5000斤，畅通村民蔬菜销售渠道，极大帮助村民增收。立柯村属于2025年和美乡村建设项目的实施范围。立柯村2024年10月实施了立柯村五贵塘垭口污水改造工程，新建了四个容积为100立方米的三格式化粪池，但因资金不足，部分农户污水未接入化粪池，部分位置存黑臭水体，本项目对立柯村未接入化粪池的农户新建管网将污水接入已建化粪池，并新建一个100立方米的化粪池用于收集前期未覆盖区域的污水。

金江村和立柯村村庄基本情况详见附表一：村庄基本信息表

此次千村示范工程涉金江镇金江村、立柯村，共计1个乡镇，2个行政村，涉及959户、3139人，其生活污水已得到有效治理的农户共148户、572人，总治理率大于60%，但污水治理率低。具体情况见下表。
表3-1 本次覆盖范围区域农村生活污水处理情况
	序号
	乡镇
	村
	常住户数（户）
	人口数（人）
	已完成生活污水治理农户
	备注

	
	
	
	
	
	户数（户）
	人口数（人）
	治理率（%）
	

	1
	金江镇
	金江村
	726
	2270
	457
	1430
	63.2
	已达到治理目标

	2
	
	立柯村
	233
	869
	148
	572
	66.7
	已达到治理目标，2025年度金江镇百村示范全域整治项目（宜居宜业和美乡村）试点村

	合计
	959
	3139
	605
	2002
	64.95
	


通过问卷调查的方式了解到覆盖范围的村集体和村民愿意配合该项目前期建设和后续的项目运维，具体详见附件群众意愿调查表。

本方案所在水体控制单元为金沙江，各治理村庄所在水体控制单元详见下表。

表3-2 本方案所在水体控制单元一览表
	序号
	乡镇
	村
	区域水体控制单元
	水域标准

	1
	金江镇
	金江村
	金江村东北面为金沙江
	均执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水域标准。

	2
	
	立柯村
	立柯村内无河流，有几个山坪塘
	


此次千村示范工程涉金江镇立柯村离自然水体较远，不存在因生活污水导致的水质超标情况；金江镇金江村离自然水体较近，存在因生活污水导致的水质超标情况。

金江镇辖区内无饮用水水源保护区且项目区域均不涉及饮用水水源地，金江镇金江村、立柯村饮用水水源不存在超标风险。

3.3拟治理区域农村生活污水治理现状

根据现场调查，目前金江镇大部分家庭的卫生间污水均已收集至自家化粪池或沼气池，部分家庭的厨房污水和庭院洗槽污水也已接入化粪池，但还有一部分家庭的厨房污水和庭院洗槽污水排入雨水沟或在房屋四周的沟渠漫流直接，在下雨时随着雨水被冲入地表径流，最终进入河流，对村庄环境以及河流水质造成较大威胁。

本项目其生活污水主要来源于农民的洗衣做饭、卫生间冲洗等，由于农村未建立集中污水收集管网，散排及不规范收集导致部分生活废水进入房前屋后地表水体、沟渠或山地。

本方案治理区域生活污水现场处置照片如下：
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金江村金江组污水管网破损处，污水管道多处破损，导致污水泄露至排洪沟。
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金江村小鲊石组处污水未纳入市政管道，导致多处农户污水散排。
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 金江村金歇路下方排洪沟处，上方金江镇政府后面片区农户散排或者污水泄露进排洪沟，污水直接流入金沙江。
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立柯村2024年10月实施了立柯村五贵塘垭口污水改造工程，新建了四个容积为100立方米的三格式化粪池，但因资金不足，部分农户污水未接入化粪池。
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3.4项目背景及建设必要性
3.4.1方案背景

目前，我国农村环境保护形势依然严峻，生活污染、农业面源污染相当严重，同时工业污染向农村转移速度加快。农村环境污染问题不仅危害到广大农民群众身体健康，也影响着社会稳定，制约着国家的可持续发展，已经成为维护国家环境安全的薄弱环节和农村经济社会发展的重要制约因素。

中央农村工作领导小组办公室等九个部委发文《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发[2019]14号)，农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。习近平总书记多次作出重要指示，强调因地制宜做好厕所下水道管网建设和农村污水处理，不断提高农民生活质量。到2020年，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。

按照省委、省政府工作部署，全面落实《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》目标、任务和要求，深入推进乡村振兴发展，筑牢长江黄河上游生态安全屏障，坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念。深化流域环境综合整治，实施城镇生活污水处理提质增效和管网排查整治攻坚行动，实施一批城乡污水垃圾处理项目，力争城市生活污水集中收集率达60%。以农村生活污水治理等为重点，实施一批农村水环境治理。为持续改善生态环境质量、实现生态文明建设新进步、奋力谱写美丽中国四川篇章奠定坚实基础。
《四川省“十四五”生态环境保护规划》全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，紧密结合四川实际，坚持问题导向深入打好污染防治攻坚战。突出山水林田湖草系统治理，统筹推进环境污染治理与生态保护修复，协同做好水、气、土壤等污染治理重点任务，加强风险防范与化解，筑牢长江黄河上游生态屏障。

根据《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》（以下简称《规划》）中“1”个总体要求，包括行政村生活污水治理比例从2020年的58.73%提升到75%；纳入国家监管农村黑臭水体整治完成数量从2020年的5个增加到159个。到2035年，农业面源污染得到有效遏制，农业农村生态环境根本好转，生态宜居的美丽乡村基本实现。《规划》中“4”项重点任务可知，实施农村生活污水治理。《规划》将有效衔接《四川省农村生活污水治理三年推进方案》，实现农业农村生态环境保护思路转变在2022年底行政村生活污水得到有效治理的比例达到65%的基础上，提出2025年、2024年、2025年分别达到69%、72%和75%以上，进一步提出分区分类、精细化管理的工作思路。

《中共四川省委四川省人民政府关于做好2022年“三农”重点工作全面推进乡村振兴的意见》中指出，以乡村国土空间规划为引领，推进“美丽四川·宜居乡村”建设，实施农村人居环境整治提升行动。实施“美丽四川·宜居乡村”建设五年行动。新改建农村无害化厕所60万户以上。推进农村生活污水治理“千村示范工程”。因地制宜推进农村生活垃圾分类减量和就地资源化利用。深入实施村庄清洁行动。推动农村厕所、生活污水、垃圾处理设施设备和村庄保洁等一体化运行管护。

当前，攀枝花市金江镇农村生活污水治理工程正在大力推进，但仍有部分生活污水未经有效处理直接或间接排入周边水体，对周围水环境造成了很大威胁，一定程度上制约着金江镇乡村振兴战略的实施。
本方案为2025年攀枝花市金江镇农村生活污水治理“千村示范工程”，将延续“以人为本、因地制宜、有效处理、经济适用”的原则，以切实解决群众关心的突出环境问题，努力推进环境友好的农村生活方式为目标，进一步完善金江镇农村生活污水治理，改善农村人居环境的需要。

3.4.2项目建设的必要性

农村生活污水的随意排放将会影响到农村的生态环境，威胁到人们的生存环境，从农村整体发展的现状和农民生活质量角度来看，加强污水处理工作是十分必要的。 
（1）对农村生活污水进行处理，是改善农村生态环境的迫切需要。随着农村居民生活水平的不断提升，农村污水的排放量也呈现出剧增的现象，由于农民不具有较强的环保意识，加之农村环境卫生设置配备不足，使得环境卫生状况较差，在这种情况下进行污水处理工作，完善相应配套设施，能够更好的改善当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境。

（2）对农村生活污水进行处理，也是建设社会主义新农村的必然之举。在社会主义建设的过程中，十分关注农村的发展，农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，既有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升。加强对农村生活污水的处理，是实现这一目标的重要环节。 

（3）对农村生活污水进行处理，也是促进农村经济发展，全面实施乡村振兴战略的必然要求。农村具有丰富的水资源和宽松的投资环境，这些都有利于推动农村经济的发展。但是由于农民对生活污水的随意排放，污染了一部分水资源，也阻碍了农村经济的发展，在这种情况下，加强对污水的处理，提升水资源的利用效率，并且营造良好的水产行业发展氛围，能够为农村的发展创造巨大的经济效益，也能够为农民创造发展的氛围，推动农村经济的健康发展。

3.5拟治理区域农村生活污水水量水质情况

3.5.1进水水质指标

根据攀枝花市农村生活污水治理相关数据及周边地区同类研究，结合农村生活污水一般特性，可综合推算出该地区较为稳定的污水进水水质参数如下：

表3-1 进水水质指标   单位：mg/L

	主要指标
	COD
	BOD5
	氨氮
	TP
	SS
	pH值

	建议取值
	≤250
	100
	30
	4
	150
	6.0-8.0


3.5.2设计出水水质指标

本次涉及到金江村生活污水纳入市政管网，最后排入金江污水处理厂处理达标后排放；排放水严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

立柯村排放标准执行执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中相关灌溉水质标准要求。

立柯村污水经化粪池处理设施处理后，出水回用于农田灌溉，可消纳尾水的田地有150亩，详见下图；清掏化粪池产生的淤泥经堆肥处理后可就近资源化利用。

[image: image12.jpg]


3.6农村生活污水水量预测

通过对现场的踏勘以及所在行政区域部门提供的相关资料分析，根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）中“表4.1.2农村居民日用水量参考值和排放系数中—有水冲厕所，有淋浴设施，其用水水量参考取值范围为60~120L/（人·日），排放系数取用水量的40%~80%。”本方案考虑折污系数取0.65，污水收集率取0.9，总变化系数取1.1。

设计水量以独立一人核算，则每人产生污水量为：（80L/（人·日）×0.65×0.9×1.1）÷1000=0.05148≈0.05m3/d。

金江村：产生污水总量为566×0.05=28.3m3/d。

立柯村：产生污水总量为350×0.05=17.5m3/d。

第四章 工程方案论证

4.1治理模式论证

4.1.1资源化利用

通过自然或人工处理技术（如沼气池、人工湿地、稳定塘等），将生活污水转化为可用于农业灌溉、绿化或景观用水的资源。适用于分散型村庄、水资源匮乏地区、土地资源丰富的区域。

优点：
低成本：依赖自然生态处理（如湿地、氧化塘），建设和运维费用低。

资源化：污水转化为肥料或灌溉水，实现循环利用，符合可持续发展理念。

适应性强：适合分散居住、地形复杂、管网铺设困难的地区。

缺点：

处理效果不稳定：受气候（如低温、降雨）影响大，可能导致水质波动。
占地大：需要较大面积的湿地或氧化塘，土地资源紧张地区难以推广。
卫生风险：若处理不彻底，可能存在病原体残留，影响农田或地下水安全。

4.1.2纳入城镇污水管网/厂

将农村污水通过管网接入邻近城镇的污水系统，统一处理。适用于城郊村庄、经济较发达地区、距离城镇污水厂较近的村庄。

优点：
处理效率高：依托城镇成熟处理设施，出水水质稳定达标。
管理便捷：无需单独建设处理设施，运维由城镇统一负责。
环境效益好：减少农村分散排污对周边水体的污染。

缺点：
管网成本高：长距离管网建设投资大，山区或分散村庄经济性差。
协调难度大：需跨区域协调用地、资金分摊等问题。
依赖性强：若城镇污水厂超负荷运行，可能影响处理效果。

4.1.3 相对集中式或集中式处理模式

在村庄内建设中小型污水处理站，覆盖一定人口规模（如多个自然村或整个行政村），适用于人口密度较高、居住集中的平原或丘陵地区。

优点：

规模效益：处理效率较高，可选用成熟工艺（如A²O、MBR等）。
灵活可控：可根据村庄规模调整处理能力，出水水质稳定。
便于监管：集中运维管理，降低分散处理的难度。

缺点：

初期投资大：需建设管网和设施，对地方财政压力较大。
运维要求高：需专业技术人员定期维护，部分农村地区可能缺乏能力。
适应性局限：地形复杂的山区或分散居住区难以全覆盖。
4.1.4组合治理模式

根据村庄地理位置、经济条件、人口分布等因素，综合采用多种处理方式。典型组合：纳管+分散式：邻近城镇的村庄接入管网，偏远村庄采用人工湿地或沼气池；集中+资源化：集中处理后的尾水用于农田灌溉或景观补水；分户处理+集中运维：户用化粪池预处理后，统一收集至小型处理站。

优点：

因地制宜：灵活匹配不同村庄需求，避免“一刀切”。
经济性优化：降低管网铺设成本，平衡初期投资与长期效益。
资源整合：发挥不同模式的优势，提升整体治理效率。

缺点：
规划复杂：需统筹协调技术、资金、管理等多方面因素。
运维难度增加：多种模式并存可能加大管理复杂度。

4.1.5综合建议

综合金江镇金江村的实际情况，金江村距离城镇污水厂较近，将农村污水通过管网接入邻近城镇的市政管网，排放至金江镇污水处理厂统一处理；立柯村将治理区域内农户污水接入已建三格式化粪池，处理后用于浇灌农田。
4 .2收集系统

4.2.1管道设计

本次污水管网设计将对各聚居区现有地形条件、管网铺设环境条件等进行综合设计。管材的选用应遵循以下几个原则：

1、在总体规划的指导下，管道设计按总规模设计，建设污水收集管道系统，严格保护居住点周边水环境。

2、污水管道的管径能够满足污水收集的需要，经收集的污水能以重力流方式顺畅地接入化粪池。

3、管线走向既考虑各污染源能够就近便捷接入，同时要求施工方便，最大限度减少对现状设施的破坏和施工期间对交通的妨碍，有利于建成后的运行管理。

4、污水管道要充分利用地形天然坡度，既要尽量减小埋深，又要保证用户能方便接入，节约投资。

5、采用合理的管材，既要保证安全性、经济性，又要便于施工和满足地质条件的需要。

6、合理进行竖向布置，避免与其他已有管线发生矛盾。

4.2.2 管材选择

1）排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。重力流排水管道在发生淤塞或雨水管道的检查井充水时，也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力。

2）为了保证排水管道在运输和施工中不致破裂，还须使管道具有足够的强度。

3）排水管渠除具有抗污水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀的性能，以免受污水或地下水的侵蚀作用而损坏。

4）排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止污水渗出或地下水渗入。污水从管道渗出，不仅会污染地下水或水体，还可能导致破坏管道及附近建筑物的基础；而地下水渗入污水管道，将降低管道的排水能力，增大处理构筑物的水力负荷。

5）排水管渠的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。

6）排水管道宜就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，以便尽量降低管道的造价及运输、施工费用。

（2）常用的排水管（渠）

1）混凝土管和钢筋混凝土排水管

混凝土管和钢筋混凝土管适用于排除雨水、污水，可在专门的工厂预制，也可在现场浇制。主要有混凝土管、轻型钢筋混凝土管、重型钢筋混凝土管 3 种，管口型式通常有承插式、企口式和平口式，目前，后两种接口型式已很少使用。

混凝土管的管径一般小于450mm，长度多为1m，适用于管径较小的无压管。管道埋深较大或敷设在土质条件不良地段的排水管道，为抗外压，当管径（内径）大于400mm 时，通常都采用钢筋混凝土管。

混凝土管和钢筋混凝土管便于就地取材，制造方便。而且可根据抗压的不同要求，制成无压管、低压管、预应力管等，在排水管道系统中得到普遍应用。混凝土管和钢筋混凝土管除用作一般自流排水管道外，钢筋混凝土管及预应力钢筋混凝土管还可用作泵站的压力管及倒虹管。它们的主要缺点是抗酸、碱腐蚀及抗渗性能较差、管节短、接头多、施工复杂。在地震强度大于8度的地区及饱和松砂、淤泥和淤泥土质、冲填土、杂填土等地区不宜敷设。另外大口径管道因其自重大，搬运不便。

2）金属管

常用的金属管有铸铁管及钢管。室外重力流排水管道一般很少采用金属管，只有当排水管道承受高内压，高外压或对渗漏要求特别高的地方，如排水泵站的进出口管、穿越铁路、河道的倒虹管或靠近给水管道和房屋基础时，才采用金属管。在地震烈度大于 8 度或地下水位高，流砂严重的地区也采用金属管。

金属管质地坚固，抗压、抗震、抗渗性能好；内壁光滑，水流阻力小；单根管道长度大，接头少，但价格昂贵；钢管低抗酸碱腐蚀及地下水浸蚀的能力差，因此，在采用钢管时，必须进行防腐处理并注意绝缘。

3）浆砌砖、石或钢筋混凝土大型管渠

预制排水管道的管径一般小于2m，实际上，当管道设计断面大于 1.5m2 时，通常在现场建造大型排水渠道。建造大型排水渠道常用的建筑材料有砖、石、陶土块、混凝土块、钢筋混凝土块和钢筋混凝土等。采用钢筋混凝土时，通常在施工现场支模浇制；采用其它几种材料时，施工现场主要是铺砌或安装。在多数情况下，建造大型排水渠道，常采用两种以上材料。

渠道的上部称为渠顶，下部称为渠底（通常将常渠底和基础作在一起），两壁称为渠身。大型排水渠道常采用混凝土和砖两种材料建造。基础用C15混凝土浇筑，渠身用 M7.5 水泥砂浆砌Mu10砖，渠顶采用钢筋混凝土盖板，内壁用1：3水泥砂浆抹面 20mm 厚。这种渠道的跨度可达3m，施工较方便。

砖砌渠道在国、内外的排水工程中应用较早，目前在我国仍普遍使用。常用的断面形式有圆形、矩形、半椭圆形等。可用普通砖或特制的楔形砖砌筑。

在石料丰富的地区，也常采用条石、方石或毛石砌筑渠道。通常将渠顶砌成拱形，将渠底和渠身抹光、勾缝，使其具备良好的水力性能。

装配式渠道预制块材料一般用混凝土或钢筋混凝土，也可用砖砌。为了增强渠道结构的整体性、减少渗漏以及加快施工进度，在设备条件许可的情况下，可适当加大预制块的尺寸，渠道的底部在施工现场用混凝土浇制。

4）塑料管材

随着新型建筑材料的不断发展，用于制作排水管道的材料也日益增多，特别是近年来高密度聚乙烯（HDPE）管、改性聚氯乙烯（PVC）管、双壁波纹管等塑料管道开始大量应用于城市排水管网。因为塑料管道具有内壁光滑，阻力小，具有良好的水力条件，不透水性好，耐磨损，抗腐蚀和安装方便等优点。

① HDPE双壁波纹管具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长（50年）等优点，可替代高能耗材质（水泥、铸铁、陶瓷等）制作的管材。且重量轻，安全简便，密封性能好，施工成本低。聚乙烯本身是无毒性可再生利用材料，不会对环境造成污染。

② PVC管

PVC管耐腐蚀，抗冲强度高，流体阻力小（较同口径铸铁管流量提高30%）。耐老化，使用寿命长（40-50年），是建筑排水、化工排污的理想材料。质轻实用，安装方便。重量只有同口径铸铁管的1/7，可大大加快项目进度和降低施工费用。

5）PU软管

PU材料具有耐腐蚀、耐磨、耐脏、防变形、重量轻的特点，因而PU软管的性能特点第一就是耐化学腐蚀、耐磨、耐油、耐老化、耐扯断强度。作为管道用，自然是要接触各种各样的材料，由于PU软管耐化学腐蚀，因而适用范围广泛；第二就是耐寒性好，很多管道在温度较低的时候就会冻住，而PU软管在零下35度的情况下也依旧能保持较好的弹性。第三就是抗压性好，PU软管的承载力更好，抗振动抗压。第四就是阻燃性好，且无毒无味，更安全可靠。第四就是受到的阻力小，PU软管内壁非常光滑，使得液体传输时所收到的阻力也小，因而损失更少。

（3）综合性能比较

各种管道综合性能比较见下表。

各种管道综合性能比较表
	序号
	管材种类
	优点
	缺点
	适用条件

	1
	钢筋混凝土管及混凝土管
	（1）造价较低，耗费钢材少。

（2）大多数是在工厂预制，也可现场浇制。

（3）可根据不同的内压和外压分别设计制成无压管、低压管、预应力管等。

（4）采用预制管时，现场施工时间较短。
	（1）管道较短，接头较多。

（2）大口径管重量大、搬运不便。

（3）易被含酸含碱的污水侵蚀。
	钢筋混凝土管适用于自流管、压力管或穿越铁路（常用顶管施工）河流、谷地（常做成倒虹管）等。

	2
	金属管
	（1）质地坚固、抗压、抗震性强。

（2）每节管子较长、接头少。
	（1）价格高。

（2）钢管对酸碱的防腐蚀性能较差。
	适用于需承受高内、外压力或对抗渗漏要求特别高的场合，如过河、过沟等。

	3
	浆砌砖、石或钢筋混凝土大型管渠


	（1）可砌筑成矩形、拱形、圆形等多种形式的断面。

（2）抗蚀性较好。

（3）可就地取材。
	（1）断面小于800mm时不易施工。

（2）现场施工周期较长。
	适用于大型下水道工程。

	4
	塑料管材
	HDPE

双壁波纹管
	（1）重量轻、施工运输方便。

（2）抗腐蚀性较好。

（3）管节长，接口方便，密封性好。

（4）水力条件好。
	价格贵，工程造价较高。
	适用于自流管、常规压力管等场合。

	
	
	PVC管
	（1）重量轻、美观、施工运输方便。

（2）优越的物理化学性能。

（3）管节长，接口方便，密封性好。

（4）柔韧性好，便于施工。

（5）水力条件好。
	排水噪声比较大，承压能力较弱。
	适用于自流管、常规压管等场合。

	5
	PU软管
	（1）重量轻、施工运输方便。

（2）抗蚀性较好。

（3）管节长，接口方便，密封性好。

（4）耐扯断性强，弹性好。

（5）耐寒、抗压、助燃性好。
	价格较贵，长时间高温使用老化快。
	常用于水管、物料输送管、空气管等。


（4）管道材料的选择

由于本项目处理污水为农村生活污水，管道用量大、投资大，既要考虑节省投资，又要考虑管材性能、供货和施工方便等因素。结合金江镇农村地区具体情况，确定污水处理管户内管采用PVC排水管，排水主管采用HDPE双壁波纹管。

4.2.3污水管道计算

（1）管段最大流量计算公式：

Qmax-Q平均·Kz（L/s）

公式中：Qmax—管段最大设计污水秒流量（L/s）

Q平均—管段平均污水流量（L/s）

Kz—总变化系数

（2）管线流量计算中总变化系数按下列公式确定：

Kz=2.7/Q0.11

公式中：Q—管线平均日过流量（L/s）

依据上述公式计算的管段最大设计污水秒流量和选用的管道坡度和充满确定管道直径和流速。

（3）管道水力计算

水力计算采用曼宁公式：

V=1/nR2/3I1/2

公式中：n—管道粗糙系数，钢筋混凝土管取值0.013，玻璃钢夹砂管和聚乙烯缠绕管取值0.009。管道设计充满度、最小坡度按《室外排水工程规范》确定。

管内最小流速控制：v≥0.6m/s。

最大设计充满度
表3-  最大设计充满度一览表

	管径或渠道（mm）
	最大设计充满度

	200~300
	0.55

	350~450
	0.65

	500~900
	0.70

	≥1000
	0.75


4.2.4管道设施工程

每户农户污水连接管道按照20~40m考虑，实际建设时以实际需要长度为准，选用DN110PVC管道。根据拟安装的排水管道的类型不同，安装方式不同，若选用PE管道直接沿地表铺设；若选用PVC管道则必须要进行埋地安装。

本方案采用人口预测法，按照每人每天0.05m3计算，每户每天会产生0.2~0.25m3的污水，每小时流量约为0.01m3，支管采用DN110PVC管道，主管采用DN300的双壁波纹管。

每户农户污水连接管道按照20~30m考虑，实际建设时以实际需要长度为准，选用DN110PVC管道。PVC管道则必须要进行埋地安装。

4.3方案设计

4.3.1生活污水处理最优工艺的选定
根据攀枝花市钒钛高新区金江镇治理区域污水现状，结合千村示范工程建设需要，必须满足的相关条件以及基本原则，对于能够集中纳入管网处理的，优先建立纳污管网进行集中处理；无法纳入管网处理的，结合以户数为梯度的集聚点，同时考虑到较为分散的农户，做到利用现有资源，整合集中处理，不落下每一户群众，做到全方位、全覆盖的农村生活污水治理规划。

拟治理村处理模式和工艺比选一览表

	拟治理村
	基本情况
	污水水处理方案
	可行性分析
	是否推荐
	面临的难题

	
	
	
	
	
	

	金江镇金江村
	金江镇金江村是金江镇人民政府所在地，人居聚集分散程度较为集中，位置处于金江镇集镇附近，居民居住地附近有市政管网。
	集中式厌氧+人工湿地（物理过滤→厌氧池→两级快渗湿地→二级净化湿地）
	金江镇金江村居民离市政管网较近，比较适合建设集中式厌氧+人工湿地，但由于该地靠近集镇，土地资源稀缺，难于协调。
	不推荐
	水资源短
缺、土地协调

	
	
	
	
	
	

	
	
	纳入城镇污水管网/厂
	金江镇金江村民居住地离市政管网较近，且村居民相对集中，不需要建设提升泵站，污水接入管网容易却性价比较高
	推荐
	水资源短
缺、土地协调

	
	
	分散式污水处理模式（单户治理方式）分散式物理过滤+厌氧+小型人工湿地+小型蓄水池
	金江镇金江村居民相对集中，建设成后由于后期居民管理不善，造成人工湿地绿植生产参差不齐，将影响金江镇金江村乡村的整体美观。
	不推荐
	水资源短
缺、土地协调

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	金江镇立柯村
	金江镇立柯村人居聚集分散程度较为分散，居民居住地附近无市政管网。
	新建管网进入化粪池集中处理
	金江镇立柯村2024年10月实施了立柯村五贵塘垭口污水改造工程，新建了四个容积为100立方米的三格式化粪池，经过测算，化粪池可接纳本次涉及的农户污水量。
	推荐
	水资源短
缺、土地协调

	
	
	
	
	
	

	
	
	纳入城镇污水管网/厂
	金江镇立柯村居民居住地附近无市政管网
	不推荐
	水资源短
缺、土地协调

	
	
	分散式污水处理模式（单户治理方式）分散式物理过滤+厌氧+小型人工湿地+小型蓄水池
	金江镇金江村居民相对集中，建设成后由于后期居民管理不善，造成人工湿地绿植生产参差不齐，将影响金江镇金江村乡村的整体美观。
	不推荐
	水资源短
缺、土地协调

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


金江村小鲊石组将部分未纳入纳入市政管网，市政管网接入金江污水处理厂处理达标后排放。
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小鲊石组平面示意图

金江村金江组损坏管网更换，解决沿线农户居民污水管网破损部分，污水接入金江污水处理厂处理达标后排放。
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金江组平面示意图

立柯村在原有管网的基础上进行延伸，将未接入化粪池的农村污水接入化粪池，并新建一个100立方米的化粪池用于收集前期未覆盖区域的污水。
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立柯村平面示意图

第五章项目实施与管理

5.1组织机构

钒钛高新区农村生活污水治理工作必须切实加强领导，周密组织协调。将建立区负责，乡镇、村抓落实的农村生活污水治理工作推进机制。建立由钒钛高新区生态环境和综合行政执法局牵头，高新区其他相关部门等区有关部门密切配合的工作协作机制；乡镇作为项目实施的业主和主体，要建立工作专班，根据村组实际制定农村生活污水治理方案，做好项目组织实施、统计上报、验收报账、统筹资金的使用管理等工作，对实施效果负责；乡镇要切实结合实际，着力抓好工作推进。加强工作推进情况调度，积极上报生态环境和综合行政执法局农村生活污水治理工作推进情况，要及时总结在农村生活污水治理工作推进中的做法和经验，提炼形成可复制、可推广的经验做法。

钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责此次项目的技术指导和综合协调，金江镇人民政府作为项目实施业主，组织开展项目前期工作、项目实施、质量监督、组织验收、审计及报账等全过程。

5.2制度机制

建立健全农村生活污水治理筹资机制，优化财政资金补贴方式，对积极性高、效果明显的村庄和农户实行重点奖补，发挥示范带动作用。建立基于污水处理绩效的付费机制，实现从“买工程”向“买服务”转变。鼓励先行先试，在有条件的地方实行污水处理农户缴费制度，既要保障运营单位获得合理收益，又要综合考虑村民经。济承受能力和意愿等因素，合理确定缴费水平和标准。

5.3政策措施

统筹整合农村人居环境整治各项资金，重点保障农村生活污水治理等项目建设和运行。区财政要制定农村人居环境整治专项资金方案和整合办法，合理保障农村生活污水基础设施建设和运行资金。创新政府支持方式，采取以奖代补、先建后补、以工代赈、村民自建等多种方式，充分发挥政府投资撬动作用，提高资金使用效率。

5.4技术支撑

选派专业技术人员驻村指导，组织企业与乡镇对接农村环保技术和装备，加强新技术、新材料、新装备、新样式“四新”推广应用，提高整治能力和水平。加大科技投入，实施科研资源共享，提高污染控制工程技术水平和管理决策科学水平。在生活污水治理方面，积极开发、引进和推广应用各类新技术、新工艺、新产品，大力推广农村环保实用技术，寻找经济适用的、运营成本低、技术含量不高，易于管理的污水处理工艺在农村村社中推广。

5.5资金投入

农村生活污水治理建设过程应加大政府环保投入，用好政府引导资金。四川省财政厅安排“以奖代补”资金，支持“千村示范工程”和全省农村生活污水治理工作。各级地方财政应充分发挥政府资金的导向作用，调整优化支出结构，通过集中新增财力、盘活存量资金、安排政府债券等多种方式加大支持力度。政府应积极创造条件，尽快设立农村生活污水治理专项基金，以保证用于污水治理中的公共性项目建设资金的落实。农村生活污水治理运维过程能市场化运作的进行市场化筹集资金；难以市场化运作的项目在自筹的基础上，辅以国家政策性贷款资金扶持。乡村振兴、人居环境等工程项目，在主要依靠项目资金的投入，辅以国家政策性贷款资金扶持。调整优化支出结构，通过集中新增财力、盘活存量资金、安排政府债券等多种方式加大支持力度。统筹好中央、省、市、县各级专项资金，采取上下结合、横向统筹的办法，打好政策资金“组合拳”。综合运用股权融资、债权融资等多种方式，鼓励和引导社会资本、金融资本参与农村生活污水处理设施项目的建设。

5.6项目建设

5.6.1项目建设方式

本项目应严格按照国家相关规定及本工程的可行性研究报告、工程实施方案等相关文件执行。根据有关的施工招标管理制度，委托有相应资质的招标代理机构进行公开招标，选择具有专业资质的施工单位，以确保工程质量和安全，工程全部实行监督制度。项目资金需设置专用账户，严格执行专款专用原则，资金使用情况实行审计制度。

5.6.2严格项目管理

计划一经下达，项目建设单位必须抓紧实施，不得随意调整，以确保计划的严肃性和计划任务的实现。项目勘察、施工、采购和工程监理都要依法订立施工合同，明确各自的责任。

5.6.3加强项目建设

1、强化计划管理

应严格按照施工组织设计中的各项计划组织施工，定期检查各项计划的实施情况，发现问题及时协调解决，保证工程优质、高效低耗完成。加强对计量器具的管理和校验，做到混凝土及砂浆的级配准确，以保证工程质量。

2、加强质量安全监督

选择技术力量雄厚、具有丰富工程监理经验的监理队伍负责本工程的监理，对工程质量、安全、工期、投资进行有效控制。

3、加强技术管理

管理人员和施工人员（尤其是技术人员）必须明确设计要求，并作好土建工程与安装工程的协调工作，及时解决施工过程中出现的质量、安全、成本等方面的问题。

4、加强现场文明施工管理

现场施工队伍必须有文明施工措施，现场材料和物资必须在指定地点堆放整齐并有专人负责管理。加强现场安保工作，防止材料及各类物资的丢失。

5.6.4加强进度控制

根据建设项目的工程经验，一般市政基础设施工程的建设阶段分为项目前期准备、可行性研究、工程初步设计、工程施工图设计、工程施工等阶段。按照招标文件的范围及合同委托要求，本工程的总工期约9个月，实施进度安排如下：

2025年3月~5月，完成可研、初步设计及审批，完成项目的施工图设计及审查。

2025年5月，完成项目的工程招标程序。

2025年6月，开始工程施工，11月底前竣工验收。

进度控制措施：

1、建立进度控制目标

建设单位应设置项目管理机构，该管理机构全权负责该工程的管理，对工程的工期、质量、安全等进行有计划有组织的协调和管理。

2、建立工程进度报告制度

建立工程进度报告制度，严格按照施工进度计划、每周施工作业计划，科学管理，精心安排施工生产，确保施工进度按计划进度控制节点进行。

3、建立进度审核制度

建立工程进度报告，相关工作严格按照进度报告执行，对未按时完成的工程项目，要在施工计划完成情况中注明原因。由于上道工序未完成而影响下道工序施工的项目，必须及时上报工程部，工程部负责计划调整。

4、建立进度计划实施中的检查分析制度

建设过程中根据不同项目如工程施工、资金动作、采购等分别对其工作内容、工作状况做好检查和监督。

5、完善建后管理

建立各项规章制度，制定有效的管理机制，确保项目按期发挥效益。

5.6.5财务管理

1、为保证项目按计划实施，充分发挥投资效益，本着专款专用的原则，将资金落实到位。

2、认真接受财政、审计等部门对项目监督、检查指导。

3、履行审批程序，严格资金支出管理。

5.6.6项目实施计划

为保证工程顺利完成，最终实施计划由项目执行机构根据进展情况确定，需要各有关单位协力合作。项目严格按照国家有关建设程序进行，建设期拟定为6个月，分六月完成建设任务。项目批准后，立即开始实施方案编制和设备订货，并按照近期治理社区的紧迫程度和治理需求，合理安排工程施工，在互不影响的条件下，工程承包单位应分为多个作业班组进行施工，做好班组间平行施工，班组内部流水施工的工作安排，施工工人的技术、质量、安全培训工作应在正式施工前完成。

2025年11月底完成钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目内所包含的2个村的生活污水收集及处理设施建设、投产和运行工作；其实施计划安排如下表所示。

工程建设阶段周期进度表（2025.03~2025.11）

	时间(月份)

项  目
	2025年

	
	3月
	4月
	5月
	6月~11月 
	11月

	实施方案编制及评审
	
	
	
	

	施工招标
	
	
	
	
	

	工程施工
	
	
	
	
	

	试运行、验收及投产
	
	
	
	
	


5.7招标方案

5.7.1招标原则
招投标旨在提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益。

依据《中华人民共和国招投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》的要求，按照国家发展和改革委员会令第9号《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的规定，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

5.7.2招标依据
1）《中华人民共和国招标投标法》。

2）《中华人民共和国政府采购法》。

3）《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

4）《工程项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》。

5）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。

6）《工程建设项目货物招标投标办法》。

7）《工程建设项目勘察设计招标投标办法》。

8）《工程建设项目施工招标投标办法》。

9）《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2014〕62号）。

9.3招标范围
本项目对部分内容进行招标。

9.4招标方式
（1）组织方式

项目将采用公开招标方式。

（2）发布公告媒介

在国家和省、市指定媒介发布招标公告。

（3）投标人资格要求

1）投标人必须具有独立法人资格。

2）具有建筑工程等的施工、监理的资质和业绩。

3）项目主要管理人员具有项目管理资格、经验及能力。

（4）招投标程序

招标公告发布——招标文件发售——开标评标——推荐中标候选人——确定中标人。

5.7.3招标组织形式
本项目全部采用委托招标的组织形式。由项目业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。

5.7.4投标、开标、评标和中标程序

1）项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。

2）在招标文件开始发出之日起5日内，具有承担施工项目能力的法人或者其他组织都可投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合体投标。

3）评标按照《中华人民共和国招标投标法》、《四川省工程建设项目招标投标条例》和《评标专家和评标专家库管理暂行办法》的规定和程序进行。

4）开标时由招标代理机构主持，并邀请业主、监督和主管部门参加。

5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应承担法律责任。自中标通知书发出30之日内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分解向他人转让。

5.7.5评标委员会的人员组成及资格要求

本项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、对评标委员会的组成和资质有如下要求：

评标委员会人员组成：评标委员会由项有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在四川省专家库中随机抽取，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
5.7.6项目招标事项基本情况表

招标基本情况表
	项目名称
	招标范围
	招标组织式
	招标方式
	

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	比选
	邀请

招标
	不采用招标方式
	备注

	方案设计
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	勘测设计
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	工程施工
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	工程监理
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	其他
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	情况说明：

                                            年    月   日


注：实施时应根据具体情况调整。
5.8监管措施

1、加强组织领导

建立项目实施领导小组，负责钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目的工作协调，组织推动、政策保障。各部门要认真落实“一把手”负责制，狠抓工作推进机制，明晰责任分工，分级抓落实；注重统筹协调，强化监督考核。

2、明确责任分工

明确部门职责，加强协调合作，根据需要建立涉及规划、项目立项、用地、环评、招投标、监理等环节的绿色联动审批通道，合力推进钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目的实行。

5.9施工期间安全操作规程

施工人员必须严格按照操作规程和要求，在施工现场身穿工作服，头戴安全帽。

建(构)筑物间隔除满足工艺流程的要求外，同时还满足防火、通风、采光、日照等距离要求。

项目施工时必须做好协调工作，避免相互干扰和安全死角的存在，施工现场配备良好的照明设施，各种材料按照要求堆放，保证各项工程安全有序进行。

按《工业企业噪声控制设计规范》设计，对噪声源、振动设备要采取消声、隔音、吸声、减振措施。

严格按有关操作规范进行操作，操作工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。同时要求严格按相关操作规程操作，防止机械伤害。

对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。

地沟、水井设置盖板;有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏:在有危险性的场所设置相应的安全标志及事故照明设施。

5.9.1安全责任主体及安全管理责任
金江镇为安全责任主体镇，金江镇负责所属区域内2个拟治理村开展污水处理工程的建设工作，钒钛高新区生态环境和综合行政执法局给予监督指导。施工单位项目经理为安全生产第一责任人，组织制定安全措施，签订责任书。设立专职安全员负责日常巡查隐患，监督操作规程执行；监理单位监督施工方案落实，审核特种作业资质，参与安全验收。
5.10考核评价

绩效考评作为本项目资金的使用和管理的一种有效衡量、评价与监督手段，通过对项目全面的总结，不断提高项目的施工、管理、运营的水平，达到合理利用资金、提高投资效益、改进管理、提高公共服务水平和质量。

将农村生活污水治理工作纳入实施乡村振兴战略工作的重点督查内容，每月底结合乡镇上报的工作推进情况和实地督查情况对农村生活污水治理工作进行通报。对工作推进不力、工程质量不符合要求、资金管理不善等造成不良后果的，严肃追责问责。

5.11项目验收

污水管网的验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的相关规定执行。
污水管网实行两级验收，项目实施完工后根据业主的自查报告先由乡镇组织初验，通过初验后及时申请钒钛高新区生态环境和综合行政执法局进行区级验收。项目由攀枝花市钒钛高新区生态环境和综合行政执法局牵头，组织对各乡镇实施的项目进行区级验收，并出具项目验收报告。

 运行维护

6.1运行维护机制

金江镇人民政府是各自辖区内农村生活污水治理工作的管理主体，负责辖区内农村生活污水治理设施建设及运行维护的组织实施，建立设施运维管理协调机制，保障运维管理经费，对辖区内农村生活污水处理设施运行维护工作进行指导、监督和管理。

村级组织和农户为农村生活污水治理设施运维落实主体，在乡镇人民政府监督指导下，负责村生活污水治理设施的建设和维护管理工作。

钒钛高新区生态环境和综合行政执法局会同钒钛高新区社会管理局、钒钛高新区自然资源和建设管理局负责全县农村生活污水处理设施运维管理指导工作。钒钛高新区科技创新和经济发展局负责落实污水处理设施用电优惠政策，指导有条件的乡镇探索建立农村生活污水处理收费机制。

6.2 污水收集系统运行维护措施

对于拟建设污水收集系统的项目，乡镇作为主体，落实专人定期对管网、检查井开展日常巡查、清理保洁、 维护维修，并做好相关记录，发现异常情况及时修复。

金江村、立柯村组织污水巡查网格员，对本次新建的污水管网每周巡查一次，并做好巡查记录;金江镇政府每季度巡查一次，生法局和社管局每年一次巡查并开展抽查。立柯村委托第三方单位进行水质监测一年一次。金江村纳入污水处理厂后，结合污水处理厂管理有在线检测，委托监测一季度一次。

6.3运行维护费用

根据实施内容测算运维费用，详情见下表。
运维费估算汇总表
	序号
	费用名称
	合计
	第1年
	第2年
	第3年
	第n年
	计算依据

	1
	金江村管网维护费
	4425*n
	885*5
	885*5
	885*5
	885*5
	主管按照5元/米*年

	2
	立柯管网维护费
	1000*n
	200*5
	200*5
	200*5
	200*5
	主管按照5元/米*年

	3
	水质检测费
	4000*n
	2000*2
	2000*2
	2000*2
	2000*2
	乡镇自行送样检测，必测项目化学需氧量和氨氮，按2000元/次。

	4
	总成本
	9425*n
	9425
	9425
	9425
	9425
	/


项目完工验收后金江村管网交由金江污水处理厂运行，管网维护费由污水厂自行解决，立柯村交由金江镇运行，管网维护费来源于财政补贴。

工程投资与资金筹措

7.1投资估算依据

7.1.1估算依据

（1）《建设项目经济评价方法与参考》（第三版）；

（2）《投资项目可行性研究指南》；

（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（4）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）（四川省建设厅）；

（5）四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发[2017]5号文）；

（6）四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知（川建造价发[2019]180号）；

（7）最新的《四川省施工企业工程规费计取标准》；

（8）《中华人民共和国招投标法》（2017年修正）；

（9）四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发[2019]181号）；

（10）各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发[2025]9号)；
（11）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环保部 2013年11月11日发布）；

（11）《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（住房城乡建设部村镇建设司 2014年1月19日发布）；

（12）《西南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》（中华人民共和国住房和城乡建设部 2010年9月发布）；

（13）国家和地方与本工程有关的现行设计规范、法规和条例；

（14）设备投资参照各相关设备制造厂商的报价及当前市场价格计算。

7.1.2估算方法

按照《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》和《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程其他费用，并分别进行估算。
1、工程费用

采用投资指标估算法，单位工程量费用估算指标以《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为基础，以及当地市场材料价格调整价差，参照本地区市场行情及近年来类似工程概预算造价，结合本项目设计方案标准及规模综合编制。

2、工程其它费用

根据《国家发展改革委关于<进一步放开建设项目专业服务价格的通知>》（发改价格〔2015〕299号）：在已放开非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上，全面放开以下实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价。
7.2治理项目概况及成熟度分析

7.2.1 治理项目概况
本次治理方案主要是农村生活污水治理项目

本次农村生活污水治理项目治理方案治理情况见下表。

表7-1 本次农村生活污水治理项目治理方案治理内容一览表

	序号
	乡镇
	村
	主要建设内容

	
	
	
	污水管网
	污水处理设施

	1
	金江镇
	金江村
	Φ325*8.0钢管540米，Φ219*6.0钢管270米，Φ114*5.0钢管520米，DN160PE管80米，DN110PE管80米，DN300(HDPE)聚乙烯双壁波纹管105米，DN110排水PVC管310米
	/

	4
	
	立柯村
	DN300(HDPE)聚乙烯双壁波纹管520米，DN110排水PVC管200米，Φ219*6.0钢管70米
	100立方米化粪池一个


本方案实施后，能实现生活污水治理（管控）实现“三基本”任务目标，该区域水污染防治工作将发生实质性改变（未经处置直接进入周边环境的生活污水大幅度减少），达到改善农村周边水体环境的目的。

7.2.2 方案成熟度分析
本方案目前正在进行各个村建设项目的初步设计工作。
表7-2  本方案重点工程项目成熟度分析一览表
	项目名称
	项目进度
	项目成熟度

	钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目
	初步设计
	A


7.3投资估算及资金筹措

7.3.1 投资费用估算
本项目针对钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目，经过核算统计，其费用初步核算具体如下：

表7-3 农村生活污水治理项目工程及设备购置费用投资估算表

	序号
	工程或费用
	估算投资(万元)
	
	技术经济指标
	

	
	
	
	
	
	备注

	
	名称
	建筑  工程费
	安装  工程费
	设备  购置费
	其他 费用
	合计
	投资占比(%)
	综合单价
	单位
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(元)
	
	
	

	一
	工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目-金江镇金江村
	
	
	
	
	1180300
	66.31 
	
	
	
	

	1.1
	Φ325*8.0钢管
	
	432000
	
	
	432000
	24.27 
	800
	米
	540
	

	1.2
	Φ219*6.0钢管
	
	27000
	
	
	162000
	9.10 
	600
	米
	270
	

	1.3
	Φ114*5.0钢管
	
	156000
	
	
	156000
	8.76 
	300
	米
	520
	

	1.4
	DN160PE管
	
	17600
	
	
	17600
	0.99 
	220
	米
	80
	

	1.5
	DN110PE管
	
	12000
	
	
	12000
	0.67 
	150
	米
	80
	

	1.6
	DN300(HDPE)聚乙烯双壁波纹管
	
	52500
	
	
	52500
	2.95 
	500
	米
	105
	

	1.7
	DN110排水PVC管
	
	37200
	
	
	37200
	2.09 
	120
	米
	310
	

	1.8
	钢筋混凝土检查井
	172000
	
	
	
	172000
	9.66 
	4000
	个
	43
	

	1.9
	沉泥井
	12000
	
	
	
	12000
	0.67 
	4000
	个
	3
	

	1.1
	跌水井
	30000
	
	
	
	30000
	1.69 
	6000
	个
	5
	

	1.11
	3000mm*1200mm隔油池
	15000
	
	
	
	15000
	0.84 
	15000
	个
	1
	

	1.12
	钢结构支墩
	56000
	
	
	
	56000
	3.15 
	4000
	个
	14
	

	1.13
	混凝土地坪拆除后恢复
	24000
	
	
	
	24000
	1.35 
	80
	平方米
	300
	

	1.14
	沥青路面拆除后回复
	2000
	
	
	
	2000
	0.11 
	100
	平方米
	20
	

	2
	钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目-立柯村
	
	
	
	
	529700
	29.76 
	
	
	
	

	2.1
	DN300(HDPE)聚乙烯双壁波纹管
	
	260000
	
	
	260000
	14.61 
	500
	米
	520
	

	2.2
	DN110排水PVC管
	
	24000
	
	
	24000
	1.35 
	120
	米
	200
	

	2.3
	Φ219*6.0钢管
	
	35000
	
	
	35000
	1.97 
	500
	米
	70
	

	2.4
	钢筋混凝土检查井
	68000
	
	
	
	68000
	3.82 
	4000
	个
	17
	

	2.5
	跌水井
	12000
	
	
	
	12000
	0.67 
	6000
	个
	2
	

	2.6
	混凝土地坪拆除后恢复
	16000
	
	
	
	16000
	0.90 
	80
	平方米
	200
	

	2.7
	500mm厚种植土恢复
	20000
	
	
	
	20000
	1.12 
	100
	平方米
	200
	

	2.8
	100立方米新建化粪池
	80000
	
	
	
	80000
	4.49 
	80000
	个
	1
	

	2.9
	100立方米化粪池清掏
	14700
	
	
	
	14700
	0.83 
	14700
	个
	1
	

	二
	其他费用
	
	
	
	
	70000
	3.93 
	
	
	
	

	1
	工程勘测设计费
	计价格［2002］10号文 发改价[2015]299号
	50000
	2.81 
	
	
	
	

	2
	方案编制费
	发改价格[2011]534号
	20000
	1.12 
	
	
	
	

	合   计
	1780000
	100.00 
	
	
	
	


7.3.2工程总估算及资金筹措

本项目针对钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目，投资总估算情况见下表。
表7-4工程投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	工程造价（万元）
	

	
	
	
	

	
	
	建筑安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计(万元)
	

	一
	工程费用
	
	
	
	171
	

	1
	钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目-金江村
	118.03
	0
	0
	118.03
	

	2
	钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目-立柯村
	52.97
	0
	0
	52.97
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	7
	

	1
	工程勘测设计费
	
	
	
	5
	计价格［2002］10号文 发改价格[2015]299号

	2
	方案编制费
	
	
	
	2
	发改价格[2011]534号

	三
	总投资
	
	
	
	178
	


根据以上核算分析，钒钛高新区金江镇2025年“千村示范工程”项目总投资总估算为178万元。其中171万元为工程费用，7万元为工程建设的其他费用。其中争取省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金122万元，剩余56万由地方配套，资金来源为区镇财政自筹等方式解决。
第八章效益分析

8.1经济效益

本项目并无显著的直接投资效益，但是其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：

（1）旅游业方面：项目的实施，减少了金沙江流域及其支流的污染，提高了金江镇境内的水环境质量，促进了旅游的发展，流域水环境改善，风景区的景观更加美丽动人，能吸引更多的游人，从而提高旅游业的收入。

（2）农、牧、渔业方面：水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失，本项目的实施可以大力减少污水对水环境的污染。

（3）人体健康方面：水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，本项目实施后，将改善水环境质量，大幅度降低水污染对广大人民群众的身体健康的影响。

（4）同时本工程治理后达标的生活污水可作为农灌用水，可节约水资源，实现了污水资源化利用。

（5）生活污水合理处置，可减少水环境治理费用的支出，降低了环境治理成本。

8.2社会效益

本项目的社会综合效益，主要有以下几个方面：

1、构建清洁家园，提高村民生活质量和健康水平

本项目通过生活污水处理工程，打造山更绿、水更清、天更蓝的优美乡村。同时，随着农村环保设施日益完善，城乡结构、村镇布局日趋合理，村民生活生产环境逐步优化，对进一步提高金江镇生态环境质量，减少疾病发生和传播都具有十分重要的作用。有利于人们的身心健康，提高村民生活质量，促进社会的文明进步。

2、提高村民环境保护意识

工程建设和实施过程也是一次深刻的、生动的环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，培养村民环保意识，让村民在人居环境整治中得到实惠，促使村民逐步形成更加符合生态理念的价值观念、思维模式、行为准则，树立起全面、协调、可持续的发展观；且使人们能够深刻认识环境保护的重要性，懂得环境破坏所带来的严重后果，包括经济损失、健康损害、资源破坏等。

3、增加就业机会

本工程建设施工期需要一定量的建筑工人，对人才和劳动力市场形成一定的需求，为下岗、失业人员提供就业机会，增加就业机会，对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。项目的实施具有显著的社会效益。

4、推动乡村振兴战略实施

本方案实施受益行政村2个，受益人口户数274户、，人口数共916人。方案实施后，受益行政村农村生活污水的收集率和处理率提高，能实现生活污水治理（管控）“三基本”目标任务。

在农村生活污水治理基础上，实施乡村振兴战略，符合“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。通过农村生活污水治理，倡导文明乡风和良好的生产生活方式，保障农民群众身心健康，提高农村干部和群众的生态环境保护意识，打造幸福美丽乡村，带动乡村旅游产业发展，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展，起到明显的社会效益。

5、人体健康方面：水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降，本项目实施后，将改善水环境质量，大幅度降低水污染对广大人民群众的身体健康的影响。

6、助力脱贫攻坚，实现全面小康

本项目的实施在加快新农村建设，构建和谐社会中有着举足轻重的作用。开展农村生活污水治理，是打造发展软环境、加速建设新平陆的战略需要，是我们推进旅游发展、加快经济转型的现实需求，是我们打赢脱贫攻坚战的必要要件。以建设“美丽乡村”作为生态脱贫总抓手，围绕城乡环境整治、生态创建等工作，开展农村人居环境整治项目，将改善农村生产生活环境，促进贫困群众增收脱贫，实现生态保护与脱贫攻坚互融互促，为实现全面小康打下了坚实基础。

8.3生态环境效益

农村生活污水治理作为保护环境的重要措施，对国民经济持续稳定发展，改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的。

农村生活污水处理设施建设是改善生态环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，主要工程效益就是环境效益。具体环境效益如下：

本方案项目建成后，方案覆盖的金江镇金江组和小鲊石组生活污水治理（管控）实现“三基本”原则，农村生活污水污染物排放量大幅削减。其中CODCr削减量为1.34t/a，NH3-N削减量为1.34t/a。

注：农村污水进口污染物和出口污染物无法精确核实，按照以往经验估算，污染物削减量按降低80mg/L，氨氮降低10mg/L算，该工程受益人口916人，按照人产生污水50L/d算，经计算得污染物削减量化学需氧量：1.34吨/年、氨氮：0.167吨/年。
（2）本方案项目的完成将为全区农村生活污水治理打下一个重要的基础，同时也对整个金江镇的农村人居环境整治具有良好的带头示范作用，最终实现农村人环境整治全覆盖，全面提升农村生态环境质量，满足人民对美好生活的需求。

通过工程的实施，金江镇农村生活污水将得到有效治理，改善生活污水四处漫流现象，村内的生态环境质量将得到明显的改善，生态宜居水平提高。项目的环境效益显著，大大的改善了村内的环境污染现象，改善了居民的卫生条件和生活环境，具有重要的现实意义。
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	2025年攀枝花市金江镇农村生活污水治理
“千村示范工程”验收表

	

	项目工程名称：金江镇       村“千村示范工程”

	建设方式（发包或自建）：

	承建单位:

	开工时间：   年  月   日
	竣工日期：   年  月  日
	验收时间：   年  月  日

	工程内容：

	验收情况

	一、工程数量验收情况：

	序号
	工程内容分类名称
	单位
	计划工程量
	完成工程量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	二、工程验收结论（工程任务量及规格完成情况，质量认定是否合格）：

	村民小组意见（签字）：
	村委会意见（签字）：
	施工方意见（签字）：
	设计专家意见（签字）：

	金江镇验收人员意见（签字）：

	分管领导意见：

	注：1、“工程验收结论”阐明工程任务量及规格完成情况，质量认定是否合格；

	2、“意见”阐明是否同意验收结论。

	 3、验收附建设前、建设中、建设后的彩色图片。


	建
前
图
片

	图片彩色打印


	建
中
图
片

	图片彩色打印


	建
后
图
片
	图片彩色打印



注：1、建前、中、后三张图片尽量在同一角度拍照；2、建前、中、后三张图片另外在一张A4纸上彩色打印，要反映真实新建对比和建后情况。

