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海峰鑫废水综合利用和节能减排改造项目

生态环境影响报告表的批复
攀枝花市海峰鑫化工有限公司：

你公司《海峰鑫废水综合利用和节能减排改造项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区海峰鑫化工有限公司现有厂区内，对原有6万t/a硫酸法钛白粉生产线汽流粉碎工序产生的尾气进行余热综合利用，对酸解工序产生的尾气进行净化和余热利用，对偏钛酸一次洗涤前1h废水进行资源化回收利用，对原废酸浓缩系统、偏钛酸洗涤系统进行优化升级改造，并改造原有厂区厂房和道路。主要建设内容包括：拆除偏钛酸洗涤系统原有3台水循环真空泵、原废酸浓缩系统冷却结晶工序的4台冰机系统；新建一套汽粉余热制冷装置，新增4台喷淋塔、2套溴化锂机组制冷系统、1根22m高排气筒，利旧2台布袋除尘器；新建一套酸解尾气净化和余热利用装置，新增1台尾气净化塔、1台闪蒸塔、1台压滤机、1台换热器，利旧三级碱洗+文丘里洗涤（2个并联）+填料除雾装置及1根40m高排气筒；新建1套高效分离结晶装置（设置4台结晶换热器、2台离心机等设备）、1套多级膜过滤装置（设置1套陶瓷膜超滤系统、1套纳滤系统）、1套MVR浓缩装置（设置降膜蒸发器、蒸汽压缩机、气液分离器等设备）；对偏钛酸洗涤系统中一、二次洗涤真空系统水循环真空泵改建为磁悬浮真空泵；对原废酸浓缩系统进行优化升级改造，将冷却结晶装置设置于煅烧尾气预浓缩装置之前，取消酸解尾气浓缩调整为硫磺回收过程二次蒸汽浓缩，新建1套废酸预浓缩装置，新增2台石墨换热器、1台大气冷凝器、1台气液分离器等设备，利旧原废酸冷却结晶装置、煅烧尾气浓缩装置、蒸汽浓缩装置。项目改建后，原金红石型钛白粉产能保持6万t/a不变，新增七水硫酸亚铁产能1.5万t/a、50%硫酸产能4.8万t/a，钛白粉生产线废水减排2.93m3/h（折合2.32万t/a）、钛白石膏渣减排100985t/a。项目总投资4000万元，其中环保投资45万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制生态环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、固废、噪声等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期大气污染防治措施。汽流粉碎废气经“布袋除尘器+水喷淋塔”处理后，通过22m高排气筒（DA003）排放；酸解尾气经“水喷淋塔+三级碱洗+文丘里水洗+填料除雾”处理后，通过40m排气筒（DA002）排放；MVR浓缩废气经碱洗塔净化处理后排放；废酸预浓缩废气经大气冷凝器冷凝后排放；硫酸储罐大、小呼吸废气经呼吸孔末端碱液喷淋箱喷淋处理后排放。
（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。超滤浓水全部回用于钛白粉生产线水解工段；酸解尾气水喷淋废水经收集后，全部循环利用；膜过滤纳滤浓水、稀酸MVR浓缩冷凝水、废酸预浓缩冷凝水、CN回收装置废水、渗滤水经收集全部送厂区污水处理站处理；稀酸MVR浓缩碱液喷淋废水、汽粉余热喷淋废水、废酸预浓缩冷却废水经收集后循环利用，定期更换废水送厂区污水处理站处理；生活污水经二级生化处理装置处理后，送厂区污水处理站处理。严格落实膜过滤及MVR浓缩装置区域等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。钛白石膏渣（含酸解泥渣、过滤滤渣）暂存于已有石膏渣临时堆场，定期送国家钒钛高新区渣场填埋处置；定期更换的膜元件、废矿物油以及废油桶、废棉纱、手套等含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物经分类收集、分区暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。
（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目选用低噪声设备、基座安装减震垫、润滑保养、合理布局、定期更换磨损部件、风机进出口设置消声器、泵的进出口管道安装橡胶软接头或金属软管等措施，确保厂界噪声达标。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申请变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的监督管理。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局    
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