攀枝花市生态环境局

攀枝花中禾矿业有限公司大规模设备更新项目环境影响报告书的批复
攀枝花中禾矿业有限公司：

你公司《攀枝花中禾矿业有限公司大规模设备更新项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于四川米易白马工业园区（米易县白马镇威龙村），在现厂区红线范围内进行改建，主要对选矿厂的选矿生产线、矿山废石综合利用生产线以及尾砂综合利用生产线新增或更换部分生产设施，并配套建设相应公辅工程、环保工程等设施。项目选矿生产线破碎工段主要新增1台颚式破碎机、1台棒条筛分给料机、1台液压圆锥破碎机等设备，更换破碎机、筛分机等设备；选铁工段拆除1台湿式磁选机，换旋流器、振动筛、真空过滤机；选钛工段更换振动筛，新增1台旋流器、2台斜板浓缩机、2台高梯度磁选机、2台磁选机、4台八叠层振动细筛、868组螺旋溜槽等设施设备；尾矿处理工段新增隔膜泵，更换斜板深锥浓缩机等设备。项目矿山废石综合利用生产线新增1台振动筛并配套建设相关物料输送带等设备。项目尾砂综合利用生产线拆除现有颚式破碎机、冲击破、圆锥破碎机、圆振筛、脱水筛、螺旋洗砂机等设备，新增2台直线振动筛、3台高频振动脱水筛、4台厢式压滤机、2组旋流器等设备。项目建成后入选原料500万t/a（保持不变），年产铁精矿100万t（不变），次铁精矿10万t（不变），钛中矿26万t（增加9.1万t），粗粒尾矿248.8万t/a（增加35万t，全部进入尾砂综合利用生产线作为原料），细粒尾矿141.3万t/a（浓缩后进入选矿生产线再选工序作为原料使用）；矿山废石综合利用生产线原料和产品的规模均不变，年处理矿山废石240万t，低品位矿60万t，年产低品位规格矿60万t，建筑砂石220万t，洗沙污泥约20万t；尾砂综合利用生产线年处理原料384万t（增加134.07万t），年产机制砂260万t（增加88.72万吨，其中粗粒机制砂100万t，细粒机制砂160万t），尾矿122.2万t，泥粉1.8万t。项目总投资7000万元，其中环保投资106万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作。
（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、固废、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。
（二）严格落实运营期大气污染防治措施。项目原料堆场、粉矿仓、半自磨仓、辊磨料仓、钛中矿堆场、铁精矿堆场、矿山废石原料堆场、制砂料库、机制砂堆场等堆场和料仓产生的无组织颗粒物通过封闭厂房、设置雾化喷咀（射雾器）、封闭皮带通廊等措施控尘；选矿生产线破碎、筛分车间有组织颗粒物通过多管冲击式除尘器处理后，经15-22m高排气筒（DA001-DA007）排放；矿山废石综合利用生产线有组织颗粒物经布袋除尘器处理后，经一根22m高排气筒（DA008）排放。交通运输扬尘通过硬化路面、道路清扫洒水、车辆冲洗、加盖篷布等措施控制。

（三）严格落实运营期水污染防治措施。初期雨水经事故水池收集沉淀后，作为生产用水回用；生产废水、车间地坪冲洗废水经浓缩池处理后，浓缩池上清液进入全厂循环水管道，浓缩池底流进入建设单位牛马厂尾矿库澄清后返回选厂作为生产用水；车辆冲洗废水经洗车废水收集池沉淀后重复利用；职工生活污水经已有的化粪池及一体化生化设备处理后，作为选矿用水。

（四）严格落实各项噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、基座安装减震垫、润滑保养、选厂北面南面厂界设夹芯彩钢瓦围挡、选钛车间内的部分高噪声设备采用夹芯彩钢瓦隔声、风机进出口设置消声器等措施降低噪声对周围环境的影响。
（五）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。项目尾矿经管道输送至牛马厂尾矿库堆存；尾砂综合利用生产线泥粉经板框压滤机压滤后暂存于泥粉堆场，定期送至建设单位矿山、排土场、尾矿库改良后作为绿化覆土使用；洗车废水沉淀池污泥经渣浆泵送至浓缩池浓缩后随尾矿一起送至牛马厂尾矿库堆存；更换废钢球直接出售给废品收购站；除尘清灰运至斜板浓缩池作为原料；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运。废润滑油、废油桶、实验室废液、含油手套及棉纱等危险废物经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位收集处置。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局 

                       2026年9月3日
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