


攀枝花市生态环境局

关于及及坪采场3#岩石破碎站及胶带系统

工程生态环境影响报告表的批复
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司：

你公司《及及坪采场3#岩石破碎站及胶带系统工程生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于米易白马工业园区白马钒钛磁铁矿采选加工工业区内（及及坪矿区），拆除1855m平台1#岩石破碎站，在1705m新建3#岩石破碎站一座，建设5475旋回破碎机、液压碎石机、10t电动葫芦、5t手拉葫芦等设备；改建B3转运站，拆除B1胶带机，新建XB4转运站，新建XB3胶带机连接两座转运站，新建胶带运输机栈桥等；改造B3转运站东侧变电所，新建P3变配电所，配套建设相关环保工程、公辅工程。项目改建后，年破碎原矿1300万t吨保持不变。项目总投资6358.94万元，其中环保投资128万元。
二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制生态环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、固废、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。
（二）严格落实运营期大气污染防治措施。项目破碎站出料口和3#排料胶带尾部受料点废气通过“集气罩+布袋除尘器”处理后，经25m排气筒排放。采取有效措施控制并减少无组织排放。

（三）严格落实运营期水污染防治措施。项目初期雨水经沉淀池沉淀后用于控尘，生活污水依托原有“化粪池+一体化生化处理装置”收集处理后，用于矿区道路控尘。严格落实危废暂存间、机修间等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目除尘灰、车间沉降灰和初期雨水收集池产生的污泥经收集后，排至新白马公司排土场；废衬板、废胶带收集后交由再生资源回收单位处理。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处置。废润滑油采用桶装收集后，经危废暂存间暂存，定期统一由新白马公司交由有资质单位运输处置
（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目选用低噪声设备、安装减震垫、基础减振、厂房隔声、加强维护保养等措施，确保厂界噪声达标。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申请变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响报告表。项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局    
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