

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市先力矿业有限公司生产系统节能升级改造项目生态环境影响

报告书的批复

攀枝花市先力矿业有限公司：

你公司《生产系统节能升级改造项目生态环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

项目位于盐边县新九工矿区，在厂区现有红线范围内对原有铁精矿生产线、浮选钛精矿生产线、浮选钛精矿烘干生产线配套的环保设施进行改建，新增1条重选钛中矿生产线、1条机制砂生产线，以攀枝花朱矿矿区低品位钒钛磁铁矿（规格矿）作为原料，采用“三段破碎筛分+辊磨+四段磨矿（三段球磨+塔磨）+四段磁选”工艺生产铁精矿；以选铁尾矿（斜板浓缩后底流）为原料，采用“七段螺旋选钛+脱水”工艺生产钛中矿；以选铁尾矿为原料，生物质颗粒为烘干机燃料，采用“强磁富集+浮硫浮钛+脱水+烘干+包装”工艺生产钛精矿；以选钛尾矿为原料，采用制砂筛洗选生产机制砂，配套相应环保工程、仓储工程和辅助工程等。

项目改建完成后，年入选攀枝花朱矿矿区低品位钒钛磁铁矿（规格矿）200万吨（保持不变），年产铁精矿40万吨（减少0.3万吨）、钛精矿5万吨（不变），新增钛中矿12万吨/年（重选钛中矿生产线和浮选钛精矿生产线并联运行）、副产机制砂20万吨/年。项目总投资3820万元，其中环保投资221万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展生态环境影响评价，编制生态环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目铁精矿生产线1#（2#）破碎、筛分工序粉尘经“半密闭罩/密闭罩+抽尘支管+抽尘总管+1#（2#）布袋除尘器”处理后，分别通过15m高的排气筒（DA001或DA002，利旧）排放；辊磨工序粉尘经“半密闭罩+抽尘支管+抽尘总管+3#布袋除尘器”处理后，通过15m高的排气筒（DA006，新增）排放。浮选钛精矿生产线药剂配置及浮选废气经“3#复喷洗涤器+复档除沫器+除雾器+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA005，新增）排放；烘干机烟气、包装机包装及其转运粉尘经“1#复喷洗涤器+复档除沫器”处理后，通过30m高排气筒（DA003，利旧）排放；烘干机锅气经“2#复喷洗涤器（碱液喷淋）+复档除沫器+除雾器+活性炭吸附装置”处理后，通过30m高排气筒（DA004，利旧）排放。项目堆场扬尘通过移动式射雾器（高压喷枪）+雾化喷咀、原料堆场设置抑尘网、封闭破碎料场等措施控制。强化厂区无组织废气收集和治理措施，减少无组织废气排放。加强废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭，确保废气处理效果。
（三）严格落实并优化水污染防治措施。完善厂区“雨污分流”和废水收集系统，1～4平台初期雨水经初期雨水中转池收集后泵至事故应急池，5平台初期雨水进入事故应急池，初期雨水经事故应急池沉淀处理后泵至高位水池，作为选矿用水和生产工序控尘用水。铁精矿堆场、钛中矿堆场、湿钛精矿堆场渗滤水经1#渗滤水收集池收集后，泵至尾矿浓缩池处理后作为选矿用水；机制砂堆场、尾矿临时堆场渗滤水经2#渗滤水收集池收集后，泵至尾矿浓缩池处理后作为选矿用水；机制砂洗砂废水经尾矿浓缩池处理后作为选矿用水；真空过滤机、尾矿板框压滤机压滤水经尾矿浓缩池回用水池处理后，泵至高位水池回用；选钛尾矿浆经尾矿浓缩池浓缩处理后，底流经尾矿输送管道送至板框压滤机压滤脱水后与溢流液泵至回用水池暂存，再泵至高位水池作为洗选用水；喷淋废水经喷淋废水收集池收集后，泵至选矿工序作为选矿用水；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集沉淀后循环利用；食堂废水、生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后，优先用于厂区绿化，剩余部分作为洗选用水回用。严格落实危废暂存间、柴油暂存间、硫酸储罐区、润滑油存储间、药剂库、加药间、浮选选钛区等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、基座安装减震垫、润滑保养、风机进出口设置消声器等措施降低噪声对周围环境的影响。
（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。项目脱水处理后的尾矿由汽车运至攀枝花市汇鑫矿业有限公司调浆处理后，通过尾矿输送管道送至箐尾尾矿库堆存；除尘清灰用覆膜编织袋收集后进入破碎筛分工序，作为生产原料使用；池底污泥打捞压滤后进入铁精矿磨选工序，作为生产原料使用；更换的废衬板、废钢球、废皮带、废编织袋、废布袋外售废品收购站；生物质燃烧灰渣收集后暂存于灰渣堆场交由农户作耕地肥料；餐厨垃圾（含隔油池废油及油烟净化器废油）定期交由资质单位清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。废润滑油，废油桶，化验室废液，废活性炭，废弃的含油抹布及劳动用品、棉纱等危险废物经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、你公司在生产过程中必须严格落实总量控制要求，“报告书”预测本项目实施后，大气污染物VOCs减排0.24t/a、SO2减排20.52t/a、NOX减排1.89t/a，全厂大气污染物排放量：VOCs0.24t/a、SO25.08t/a、NOX7.21t/a。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目的生态环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的生态环境影响报告书。项目的生态环境影响报告书自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其生态环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、请攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2026年10月26日 
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