


攀枝花市生态环境局

关于矿山抛尾废石综合利用项目
生态环境影响报告表的批复
米易县国鑫建筑材料厂：

你公司《矿山抛尾废石综合利用项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于四川米易白马工业园区长坡片区，在现有项目的基础上进行扩建，新增矿山抛尾废石替代部分花岗石边角料作为生产原料，同步优化现有生产工艺，新增1台对辊机、2台干式除杂器、1台湿式除杂器、1台振动筛等，配套建设相关环保工程、仓储工程。项目改建后，年综合利用花岗石边角料、石粉和矿山抛尾废石共30万t；年产道砟石7万t、水泥制品骨料9万t、机制砂4.5万t，其中水泥制品骨料及机制砂为企业水泥制品生产自用，不外售。项目总投资200万元，其中环保投资20万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制生态环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、固废、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。
（二）严格落实运营期大气污染防治措施。项目破碎及除杂工序废气通过“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，经15m排气筒排放。采取有效措施控制并减少无组织排放。

（三）严格落实运营期水污染防治措施。项目初期雨水经收集沉淀后用于生产；洗砂废水、堆场渗滤水、地坪冲洗废水经收集沉淀后回用于生产；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用；生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后，用于厂区绿化。严格落实危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目洗砂污泥及除尘灰回用于生产；除杂料收集后外售用于资源综合利用。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处置。废矿物油、废油桶、废弃的含油抹布及劳动用品等收集后，经危废暂存间暂存，定期交有资质单位清运、处置。
（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目选用低噪声设备、安装减震垫、厂房隔声、加强维护保养等措施，确保厂界噪声达标。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申请排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响报告表。项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局    
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