**攀枝花市建设用地土壤污染地块名录**

（第五次更新）

按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《四川省污染地块土壤环境管理办法》有关要求，根据土地使用权人提交的土壤环境初步调查报告和重点行业企业用地调查结果，第五次更新攀枝花市建设用地土壤污染地块名录（共59块），该名录实行动态更新。

| **序号** | **地块名称** | **地址** | **地块面积（m2）** | **主要污染物** | **进展**  **情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花钢城集团有限公司冶金辅料分公司（瓦斯泥提锌厂） | 东区银江镇弄弄沟村，正门经度：101.669809，纬度：26.593378 | 5345.3 | 钒（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 2 | 攀枝花市柏广工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇倮果村盐水井，正门经度：101.782506，纬度：26.603205 | 4357.60 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 3 | 攀枝花市材钟石材加工厂地块 | 东区银江镇五道河村，正门经度：101.773922，纬度：26.615660 | 25229.93 | 钒、钴（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 4 | 攀枝花市川林工贸有限公司地块 | 东区高新技术产业园区，正门经度：101.767919，纬度：26.575316 | 7641.60 | 钴（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 5 | 攀枝花市迪道型钢制造有限公司地块 | 东区枣子坪团结社区，正门经度：101.690617，纬度：26.582371 | 18455.8 | 钒、六价路、总铬、锰、二噁英（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 6 | 攀枝花市东暻矿业有限公司地块 | 东区银江镇双龙滩村，正门经度：101.755542，纬度：26.641508 | 40332 | 钴（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 7 | 攀枝花市冠峰工贸有限公司地块 | 东区银江镇烂院子沙场，正门经度：101.760486，纬度：26.589183 | 5603.2 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 8 | 攀枝花市恒骏工贸有限公司地块 | 东区银江镇沙坝村三社，正门经度：101.756596，纬度：26.565189 | 14751.7 | 钒（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 9 | 攀枝花市鸿硕工贸有限公司地块 | 东区银江镇倮果社区龙垮山，正门经度：101.769606，纬度：26.596942 | 42311.3 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 10 | 攀枝花市华泰工贸有限公司地块 | 东区银江镇马家田钛白路，正门经度：101.763182，纬度：26.573848 | 24903.4 | 钒、钴、石油烃(C10-C40)（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 11 | 攀枝花市寰宏工贸有限公司地块 | 东区银江镇攀枝花村三社，正门经度：101.753708，纬度：26.594989 | 28703.1 | 钴、石油烃(C10-C40)（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 12 | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司地块 | 东区银江烂院子,正门经度：101.76288  ，纬度：26.58962 | 27370.47 | 镍、砷、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 13 | 攀枝花市金宇钛业有限公司地块 | 东区高新技术产业园区，正门经度：101.777124，纬度：26.585647 | 3213 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 14 | 攀枝花市魁善工贸有限公司地块 | 东区银江镇沙坝村钛白路16号，正门经度：101.764355，纬度：26.573215 | 16628.23 | 钒、钴、苯并[a]芘、石油烃(C10-C40)（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 15 | 攀枝花市林远工贸有限公司地块 | 东区银江镇钢城大道东段686号，正门经度：101.757041，纬度：26.581754 | 5245.7 | 钴（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 16 | 攀枝花市明建工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇沙坝村一社，正门经度：101.790929，纬度：26.598531 | 16604.3 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 17 | 攀枝花市攀密金属综合厂地块 | 东区攀枝花村三社，正门经度：101.758053，纬度：26.592739 | 20664.5 | 铅、钒、钴、锰（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 18 | 攀枝花市攀阳帆钛工贸有限公司地块 | 东区银江镇攀枝花村，正门经度：101.730263，纬度：26.598466 | 63573.9 | 铅、钴、钒（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 19 | 攀枝花市泰亨工贸有限公司地块 | 东区高新技术产业园区，正门经度：101.760735，纬度：26.575019 | 28000 | 钒、钴、砷、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、石油烃(C10-C40)（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 20 | 攀枝花市伍佳废弃矿综合利用有限公司地块 | 东区银江镇五道河村马家湾，正门经度：101.770994，纬度：26.614669 | 25059.3 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 21 | 攀枝花市银杉矿业有限公司地块 | 东区银江镇密地村民委员会三社三组，正门经度：101.720216，纬度：26.594858 | 16466.4 | 镉、钴、钒（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 22 | 攀枝花市永来工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇沙坝村5社，正门经度：101.752598，纬度：26.561513 | 2380.9 | 钒、钴（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 23 | 攀枝花市元质工贸有限公司地块 | 东区银江镇沙坝村一社，正门经度：101.778150，纬度：26.589255 | 909.94 | 钒、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 24 | 攀枝花市正坤工贸有限责任公司地块 | 东区银江镇弄弄沟村三社，正门经度：101.666421，纬度：26.594231 | 28621 | 砷、镍、钒、铅、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、钴（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 25 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块 | 东区高新技术产业园区，正门经度：101.794605，纬度：26.626190 | 120036.2 | 六价铬、钒（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 26 | 攀枝花重介质工贸有限责任公司地块 | 东区高新技术产业园区，正门经度：101.758402，纬度：26.559794 | 7011 | 钒、钴（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 27 | 四川省甲恒环境园林工程有限公司 | 东区银江镇弄弄沟村，正门经度：101.671761，纬度：26.592223 | 574.22 | 钒、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 28 | 中冶实久建设有限公司机械设备安装分公司地块 | 东区枣子坪团结村，正门经度：101.690097，纬度：26.579128 | 5185 | 镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 29 | 攀枝花市福地工贸发展有限公司地块 | 东区密地桥北飞马巷27号，正门经度：101.747793°，纬度：26.578304° | 2975.6 | 钒、钴、苯并[a]芘（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 30 | 攀枝花市紫杰化工有限公司 | 攀枝花市东区流沙坡园区，中心经度：101°46'51.76"，纬度26°35'42.58" | 9010 | 钴（超第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 31 | 攀枝花市风行润滑油有限公司 | 攀枝花东区高新技术产业园区（银江镇高粱坪园区），中心经度：101.794167°，纬度26.620539° | 3049 | 苯并[a]芘（超第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 32 | 攀枝花市平川工贸有限责任公司 | 攀枝花市东区银江镇五道河社区，中心经度：101.773732°，纬度：26.613028° | 15871.1 | 钒、镍、钴（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 33 | 攀枝花市开天工贸有限公司地块 | 攀枝花东区高新技术产业 园区（高粱坪工业园）中心经度：101.787785°，纬度 26.618451° | 11268.4 | 钴含量超第二类建设用地标准。 | 完成初步调查 |
| 34 | 攀枝花南方炼油厂地块 | 攀枝花东区高新技术工业园 （流沙坡片区），中心经度：101.779253°，纬度 26.590360° | 10065 | 苯并[a]芘、石油烃（C10-C40）（超第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 35 | 攀枝花市铸恒冶金材料有限责任公司地块 | 攀枝花东 区银江镇倮果社区高梁坪路 169 号，中心经度：101.790798°，纬度 26.614822° | 7523 | 钴（超第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 36 | 攀枝花市圆富化工有限责任公司地块 | 西区格里坪村七社村土司坟片区，正门经度：101.566742，纬度：26.605458 | 1500 | 砷、镍、汞、钒（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 37 | 攀枝花荣鑫油漆有限责任公司地块 | 仁和区四十九公里鑫华路，正门经度：101.727205，纬度：26.517189 | 16528.8 | 苯并[a]芘和二苯并a,h]蒽（超过第一类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 38 | 攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司地块 | 仁和区太平乡半海村，正门经度：101.565810，纬度：26.535801 | 212000 | 苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃(C10-C40)、苯、屈（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 39 | 攀枝花市前进电镀厂 | 仁和区前进镇前进村徐家湾子，中心经度：101°41′18.8″，纬度：26°32′22.41″ | 3200 | 六价铬、钴（超过第一类建设用地标准）  六价铬（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 40 | 攀枝花市圣达焦化有限公司 | 仁和区布德镇巴关河村，正门经度：101.587761，纬度：26.643194 | 355000 | 钒、六价铬、锰、总铬、砷、钴、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 41 | 攀枝花市再升商贸有限公司 | 仁和区前进镇永胜村牛米塘组，中心经度：101°40′36.55″，纬度：26°32′37.65″ | 450 | 钴、钒、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 42 | 攀枝花市富豪工贸有限责任公司 | 仁和区金江镇金江村小鲊石合作社，正门经度：101.842889，纬度：26.560596 | 25063.2 | 钒、钴、铅、砷、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽（超过第二类建设用地标准）  总铬、锰超过《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》第二类建设用地筛选值 | 开展风险评估 |
| 43 | 攀枝花市渝泰工贸有限公司地块 | 仁和区金江镇金江村，中心经度：101.832709412，纬度：26.577233229 | 53333.33 | 六价铬（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 44 | 攀枝花市富铭铁厂地块 | 仁和区大龙潭拉鲊村，正门经度101.919271°，26.370478° | 17447.10 | 砷、铅（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 45 | 川投电冶得石黄磷厂地块 | 米易县得石镇独田村芭蕉湾，正门经度：101.846168，纬度：26.742041 | 195000 | 铅、砷、苯并[a]芘（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 46 | 攀枝花市攀邦选钛厂地块 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组，中心经度：101°52′29.77978″，纬度：26°34′31.1662″ | 7845.1 | 钒、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 47 | 盐边县凯利工贸有限公司 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组，中心经度：101°51′56.38″，纬度：26°34′30.62″ | 1986 | 钒（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 48 | 盐边县品真工贸有限公司 | 盐边县益民乡鲊石村，中心经度：101°52′49.95649″，纬度：26°34′29.41714″ | 2458.1 | 钒（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 49 | 盐边县荣洪工贸有限责任公司地块 | 盐边县红格镇昔格达村大龙塘组，中心经度：101.948107439，纬度：26.591864049 | 7987 | 钒、镍、砷（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 50 | 盐边县顺华砂厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子，中心经度：101.890551，纬度：26.579542 | 3815.1 | 钒、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 51 | 盐边县祥黎工贸有限责任公司地块 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组，中心经度：101.867541393，纬度：26.574503982 | 5636.15 | 钴（超过第二类建设用地标准） | 开展风险评估 |
| 52 | 盐边县新民矿业加工厂地块 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组，中心经度：101°52′46.914″，纬度：26°34′30.621″ | 12473.89 | 钒、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 53 | 盐边县益民乡巴拉河砂厂 | 盐边县益民乡鲊石村，中心经度：101°51′33.69″，纬度：26°34′26.99″ | 5120.55 | 钒、镍、苯并[a]芘（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 54 | 盐边县益民乡二鑫砂矿厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子组右岸河滩，中心经度：101.88323222，纬度：26.576302682 | 5344.1 | 钒（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 55 | 盐边县益民乡河口砂厂 | 盐边县益民乡鲊石村，中心经度：101°51′25.24″，纬度：26°34′26.54″ | 13922.86 | 钒、铅、镍、苯并[a]芘（超过第二类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 56 | 盐边县益民乡六道河砂矿厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子组，中心经度：101.898601995，纬度：26.582781189 | 1642.2 | 钒、锰、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 57 | 盐边县益民乡益新砂厂 | 盐边县益民乡新民村石家坪子组，中心经度：101°52′27.66329″，纬度：26°34′34.07406″ | 4829.7 | 钒、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 58 | 盐边县卓群工贸有限公司 | 盐边县桐子林镇木萨拉村摩梭罗组，中心经度：101°49′38.46″，纬度：26°38′52.19″ | 2440 | 钒、镍、砷（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |
| 59 | 益民乡新程采砂厂 | 盐边县益民乡新民村施家湾子组，中心经度：101°53′43.9224″，纬度：26°34′55.8984″ | 6787.8 | 钒、镍（超过第一类建设用地标准） | 完成初步调查 |

攀枝花市生态环境局

2023年1月10日