攀枝花市生态环境局
关于攀枝花钒制品厂氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目环境影响报告书的批复
攀钢集团钒钛资源股份有限公司：

你公司《攀枝花钒制品厂氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区弄弄坪片区，在厂区范围内对现有三条氧化钒生产线球磨焙烧系统集中布置并进行节能减排升级改造，拆除氧化钒C生产线，在拆除清理后场地，建设3台φ3.2球磨机代替现有8台球磨机（φ1.5、φ2.2）、2座φ4.2回转窑代替现有8座焙烧炉（每座Q=6～8t/h），新增风选机、立式混料机、水冷螺旋输送机、湿式球磨机，配套建设公辅、环保设施。项目建成投产后，拆除氧化钒B生产线、氧化钒A生产线球磨焙烧系统设施设备。本项目实施后，全厂氧化钒中间产物、最终产品钒系列合金产能不变。项目总投资19498.45万元，其中环保投资1670万元。
二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合规划和规划环评及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求，编制《企业拆除活动污染防治方案》和《拆除活动环境应急预案》，并严格落实污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目球磨风选废气通过“集气罩+长袋低压脉冲布袋除尘器”处理后由30m排气筒（DA037）排放；配混料废气通过“集气罩+长袋低压脉冲布袋除尘器”处理后由30m排气筒（DA038）排放；回转窑焙烧烟气通过长袋低压脉冲布袋除尘器处理后由40m排气筒（DA039）排放；湿球磨废气通过“集气罩+水洗塔”处理后由30m排气筒（DA040）排放。采取各项有效措施，控制并减少无组织排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，设备冷却用水经“冷却塔+循环水池+循环水泵”处理后回用；过滤器反冲洗排水、水洗塔废水循环使用，定期排放至全厂水处理作业区处理。严格落实原料预处理工段（球磨、风选、配混料厂房），焙烧工段（窑头、熟料冷却及湿球磨车间）等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过优化布置、选用低噪设备，并采取减振、厂房隔声、除尘器风机进口安装消声器等措施，确保厂界噪声达标。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。球磨风选、配混料、回转窑焙烧、熟料湿球磨废气处置产生的除尘灰及尘泥全部返回现有生产工序综合利用，不外排；铁粒全部收集后外售；废耐火材料经统一收集后由耐火材料公司回收利用。在线监测废液、废油、废含油棉纱、手套等分别收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。
四、你公司在生产过程中必须严格落实总量控制要求，“报告书”预测本项目实施后，大气污染物颗粒物减排0.162t/a、SO2减排0.271t/a、NOX减排23.773t/a，全厂大气污

染物排放量：颗粒物525.258t/a、SO2152.959t/a、NOX294.317t/a。
五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

六、项目必须严格执行排污许可制度和环保“三同时”制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收。
项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局     
2026年7月9日       


