攀枝花市生态环境局

关于国网四川省电力公司攀枝花供电公司

攀枝花盐边城南110千伏输变电扩建工程

环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司攀枝花供电公司：

你公司《攀枝花盐边城南110千伏输变电扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

1、 项目位于攀枝花市盐边县新九镇，建设内容主要包括变电站增容工程和线路工程，其中变电站增容工程建设内容包括：在安宁220kV变电站内扩建110kV出线间隔1个至城南110kV变电站，将城南110kV变电站主变增容工程2台31.5MVA主变增容为63MVA，扩建110kV出线1回，35kV无功补偿迁建至新建10kV电容器旁，更换主变低压侧10kV无功补偿电容器为2×（2×6）Mvar，更换35kVШ段母线开关柜10面，扩建10kV出线8回，新建10kV开关柜30面，拆除既有10kV开关柜18面，事故油池1座，1#、2#和3#主变基础及事故油坑，配套建设公辅工程、环保工程等。线路工程建设内容包括：新建安宁～城南第二回110kV架空线路4.4km（新建三角排列段4.3km，同塔双回段0.1km），改建2条单回架空线路0.8km（同塔双回段0.1km、三角排列段0.7km），新建杆塔22基，拆除既有110kV安城线导线0.4km、地线0.1km及金具，110kV新南线导线0.4km、地线0.4km及金具，新南线41#杆塔，配套建设临时工程和辅助工程。项目总投资6742万元，其中环保投资72万元。

二、核工业二七0研究所受你公司委托开展环境影响评价。项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项生态保护措施。严格控制施工作业带区域，合理安排施工方式；严禁随意砍伐、破坏工程区域内外的植被；塔基剥离表土妥善保存，后期用于覆土；施工结束后，及时恢复土地原来的功能，种植当地常见植物进行生态恢复，不得引入外来物种。

（二）严格落实施工期各项污染防治措施。项目施工区域采取洒水、喷淋，临时堆土采用密闭式防尘布（网）苫盖等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响。施工设备冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于施工现场洒水降尘，变电站施工人员生活污水通过站内已建化粪池收集处理后用于站区绿化。通过合理布局、设置围挡、选用低噪声机械设备、合理安排施工时间、加强设备维护、安装减震垫等措施减少噪声对周围环境的影响。城南变电站工程土石方余量运至盐边钒钛产业开发区指定弃土点，用作产业开发区土地整治；生活垃圾集中收集后交由环卫统一清运；建筑垃圾可回收部分回收利用，不能回收利用的部分运至指定建筑垃圾处置场；拆除的主变等废旧物资由建设单位回收，不可回收的主变油交有资质单位处置。
（三）严格落实运营期各项污染防治措施。通过合理布局、选用低噪声设备、合理选择导线截面积和相导线结构、输电线路满足架设高度等措施减少对周围环境的影响。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；不能回收的变压器油、废铅蓄电池交由有资质单位处置；生活污水经化粪池收集处理后用于站区绿化。严格落实排油管、事故油坑、事故油池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，确保在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。严格落实监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局 

                              2026年7月22日
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