

攀枝花市生态环境局

关于攀西钒钛磁铁矿伴生磷资源综合回收项目生态环境影响报告书的批复

龙佰四川矿冶有限公司：

你公司《攀西钒钛磁铁矿伴生磷资源综合回收项目生态环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九工矿区现有二选厂红线范围内，以二选厂强磁选尾矿为原料，采用斜板浓缩、一段粗浮选、二段精浮选、二段浮选扫选工艺生产磷精矿，对I系生产线浮钛工段进行改造，新增1条伴生磷资源综合回收生产线。主要建设内容包括：将I系生产线浮钛工段改造为“高浓度浮选”，矿浆浓度由25%～30%提升至51%～60%，更换搅拌泵、叶轮、定子、电机等设备；Ⅱ系生产线浮钛工段前增设1台高效斜板浓缩机、2台渣浆泵，利旧Ⅱ系生产线17台浮钛工段设备，2#钛精矿库房改造为磷精矿贮存库，其他公辅工程、环保工程均利旧。项目实施后，年入选尾矿410.09万t，年产磷精矿10万t，铁精矿、钛精矿、硫钴精矿产能保持不变。项目总投资2000万元，其中环保投资12万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托开展环境影响评价。项目符合国家产业政策，选址符合盐边县新九工矿区规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目药剂制备间各药剂池封闭，废气经“集气管道捕集+复喷洗涤器+复档除沫器”处理后，通过25m高排气筒（DA031）排放；浮选车间各浮选机封闭，废气经“集气管道捕集+复喷洗涤器+复档除沫器+活性炭吸附装置”处理后，通过25m高排气筒（DA032）排放；微细粒钛铁矿强化回收创新示范工程浮选区废气经“抽吸+复喷洗涤器+复档除沫器+活性炭吸附装置”处理后，通过22m高排气筒（DA033）排放。加强项目药剂配置间、浮选车间、硫酸储罐等区域无组织废气管控，减少无组织废气排放。严格落实厂区道路洒水、清扫、车辆冲洗、密闭运输等措施，减小交通运输扬尘影响。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。项目选矿废水经高效斜板浓缩池处理后，溢流液通过管道送至厂区高位水池作为选矿用水；磷精矿贮存库渗滤水经收集后，通过管道送至尾矿浓缩池；车辆冲洗废水经收集、沉淀处理后循环使用；生活污水依托二选厂现有“化粪池+一体化生化处理装置（紫外线消毒）”处理后，回用于选矿。

（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、合理布局、润滑保养、基座安装减震垫、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标。
（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。项目选矿废水底流（尾矿浆）通过管道送至微细粒钛铁矿强化回收创新示范工程浮钛，浮钛尾矿和沉淀池污泥经二选厂尾矿浓缩池浓缩后通过尾矿输送管道全部送至牛望田尾矿库堆存，牛望田尾矿库满容后送至兴龙尾矿库堆存；废包装材料收集后由厂家回收处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。项目产生的废矿物油经收集、暂存后，作为浮钛工段浮选药剂使用；化验室废液及废油桶、废棉纱、手套等含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物经收集、分类暂存后，定期交由有资质的单位处置。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目的环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响报告书。项目的环境影响报告书自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。
五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局
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