
攀枝花市生态环境局

关于米易县五马箐水库工程
环境影响报告表的批复

四川安宁水务运营管理有限责任公司：

你公司《米易县五马箐水库工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市米易县撒莲镇，开发任务为以农业灌溉为主，兼顾改善白马工业园工业供水，主要建设内容包括挡水大坝、溢洪道、取水放空（兼导流）设施、生态放水管、输水工程、临时工程和环保工程等。水库建设后，大坝坝顶高程1555.1m，最大坝高68.5m，坝顶长度208.5m，最大坝底宽284.19m，坝顶宽8m，水库总库容364.83万m3，兴利库容268万m3，正常蓄水位1552.5m，正常蓄水位库容330万m3，死水位1525m，死水库容62万m3；输水总干管全长2.514km，左干管全长10.576km，右干管全长8.373km，设计灌溉面积为1.5万亩。项目总投资35405.18万元，其中环保投资368.48万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员，认真执行环境保护“三同时”制度。严格按照“报告表”有关要求，落实环保投资，落实施工期及营运期各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施，确保污染物达标排放。
（二）严格落实各项生态保护措施。施工期，合理安排施工时间，基础施工、涉水工程尽量选择枯水期施工，避开当地水生生物产卵期、繁殖期；严格限制施工活动范围，做好施工组织，优化并规范施工方式，选用低噪声机械，河道围堰施工时设置导流渠，对围堰内的鱼类及时进行捕捞、放归；加强施工管理，严禁在水体中挖沙、取石、改变水流流向和加重泥沙含量等行为，严禁施工废水、废渣排放进入河流；加强对施工人员的生态保护教育，严禁捕杀野生动物，在施工区设置水生生物保护警示牌，严禁施工人员下河捕捞；施工结束后对临时占地采用当地适生物种进行恢复，水库蓄水前对库底进行清理。

运营期，在取水放空（导流）隧洞1522.00m高程处设置生态流量放水管，对生态流量进行在线监控及视频监控，确保最小下泄生态流量不低于0.0634m3/s，保障新开田河河道基流。加强水库周边农业面源和生活污水的控制，加强巡察，禁止向水库排污；及时清除水库周边及水面垃圾、杂质，减少污染物排入水库；加强库区富营养化的巡查工作，制定富营养化处理应急预案。
（三）严格落实施工期各项大气污染防治措施。严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。土石方开挖、填筑粉尘、表土临时堆场扬尘、施工场地裸露地表扬尘和砂石料堆场扬尘通过设置围挡、射雾器、覆盖密目网或洒水车对作业面洒水控制，砂石料拌和过程产生的粉尘通过封闭厂房、水泥仓顶部自带仓顶除尘器控制；沥青拌和过程产生的沥青烟通过“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后，经一根15m高排气筒排放；通过道路清扫、洒水、车辆冲洗、封闭运输车辆等措施控制道路运输扬尘。
（四）严格落实施工期各项水污染防治措施。搅拌机清洗废水、拌合场地坪冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用；基坑废水沉淀处理后用于施工用水或洒水降尘；管道试压及冲洗废水就近用于项目周边耕地灌溉以及道路洒水；隧洞废水沉淀池处理后用于施工用水或洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入一体化污水处理设施处理后，用于场地的洒水抑尘及周边耕地施肥。

（五）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。工程弃渣、沉淀池污泥运至弃渣场集中堆放；剥离的表土临时堆存，全部用于工程区复耕复绿；建筑垃圾、库底清理固废尽可能回收利用，不能回用的运至市政指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处置。废含油手套、废机油、废焦油、废活性炭、隔油池废油等分类收集、暂存后，定期交有资质的单位处置。
（六）严格落实施工期各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、科学安排运输时间、合理布局、设置围挡、安装消声器、底部安装减震垫等措施降低噪声对周围环境的影响。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，确保出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。强化环境风险管控，制定突发环境事件应急预案，适时组织演练。

（八）加强公众参与。项目在建设中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。项目在实施中必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目的环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响报告表。项目的环境影响报告表自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
                            攀枝花市生态环境局 

                             2026年9月11日
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