


攀枝花市生态环境局

关于掺氢管道输送应用验证及科技试验

平台项目生态环境影响报告表的批复
国家电投集团科学技术研究院有限公司：

你公司《掺氢管道输送应用验证及科技试验平台项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区，主要建设内容包括：新建天然气掺氢实验平台1个，设置增压压缩机、天然气掺氢撬、循环压缩机等设备；建设管道10km，采用地埋和地面两种形式敷设；配套建设相关公辅工程、环保工程、储运工程等。项目实施后，可开展6.3MPa压力下管道材料及5%~30%掺氢天然气工况测试，12MPa压力下5%~30%掺氢天然气及纯氢测试。项目总投资3750万元，其中环保投资为18万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合国家钒钛高新区规划和规划环评及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项污染防治措施。项目区采取“雨污分流”，生活污水经预处理后送至金江污水处理厂处理。通过选用低噪声设备、基础减震、压缩机设置隔声罩、限制紧急放空气体流速等措施，确保厂界噪声达标。项目清管杂质、设备检修一般工业固废经收集、暂存后，定期委托专业单位清运处置；产生的废矿物油及废油桶、废棉纱、手套等含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物经收集、分类暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。严格落实危废暂存柜重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（三）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（四）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（五）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
六、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的监督管理。你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
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