

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市浩宏矿业有限公司超细粒级

尾矿TiO2高效回收柱式浮选项目生态环境影响报告书的批复

攀枝花市浩宏矿业有限公司：

你公司《超细粒级尾矿TiO2高效回收柱式浮选项目生态环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九镇新坝村河尾子社，在保留原有洗选生产线的基础上，在厂区红线范围内新增1条浮选生产线，建设1个制浆区、1个浮选区，主要设置球磨机、磁选机、浮选柱等设备，以螺旋选钛后尾矿为原料，采用筛分、球磨、磁选、浓缩、柱式浮选工艺生产钛精矿。项目建成后，年处理尾矿32万吨，年产钛精矿6万吨。项目总投资1700万元，环保投资234万元。
二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展生态环境影响评价，编制生态环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合《盐边县国土空间总体规划（2021-2035年）》和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。浮选车间废气经“浮选柱顶部集气罩+抽吸支管+复喷洗涤器+复挡除沫器+二级生物处理+二级活性炭吸附”处理后通过19.5m高排气筒排放；浮选钛精矿仓库恶臭通过封闭库房，出口设软帘控制。强化厂区无组织废气收集和治理措施，减少无组织废气排放。加强废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭，确保废气处理效果。
（三）严格落实并优化水污染防治措施。完善厂区“雨污分流”和废水收集系统，初期雨水经初期雨水收集池收集后作为选矿用水。项目选矿废水、地坪冲洗废水、堆场渗滤水经矿浆收集池收集后由管道输送至河尾子尾矿库，经沉淀后由管道输送至高位水池回用；喷淋废水经喷淋废水沉淀池收集后循环利用；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池收集后循环利用；生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后用于项目区道路控尘。严格落实硫酸罐区、柴油罐区、药剂库房、浮选车间、钛精矿渗滤液收集池、雨水收集池、应急水池、机修间、钛精矿库房、危废暂存间等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局、设备底部安装减震垫、风机进出口安装消声器、加强设备润滑保养等措施降低噪声对周围环境的影响。
（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。项目废钢球、废衬板、废包装材料由厂家回收；磁性铁回用于选铁生产线作原料使用；浮选尾矿、沉淀池污泥经矿浆收集池收集后通过管道输送至河尾子尾矿库堆存；生活垃圾收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运。废活性炭、实验室废液、废矿物油、废油桶、含油手套和棉纱等含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为VOCs0.084t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目的生态环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的生态环境影响报告书。项目的生态环境影响报告书自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其生态环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、请攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

 攀枝花市生态环境局

2026年10月12日 



1
— 2 —

